Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Menu de configuração > Ligação USB

## Ligação USB

Define a forma de fazer uma ligação USB quando liga a câmara a um computador, etc.

1. MENU 2 [Ligação USB] modo desejado

| Auto | Dependendo do computador ou outros dispositivos USB que ligar à câmara, o modo de ligação é automaticamente selecionado entre [MTP] ou [Armaz Mass]. Quando utilizar o Windows 7 ou o Windows 8, [MTP] é selecionado e as funções específicas ficam disponíveis.
| Armaz Mass | Estabelece uma ligação Mass Storage entre a câmara e um computador ou outro dispositivo USB.
| MTP | Estabelece uma ligação MTP entre a câmara e um computador ou outros dispositivos USB. Quando utilizar o Windows 7 ou o Windows 8, [MTP] é selecionado e as funções específicas ficam disponíveis. Quando utilizar outros sistemas operativos (Vista/XP, Mac OS X), o Assistente de Reprodução Automática é apresentado e as imagens fixas existentes na pasta de gravação da câmara são importadas para o computador.

Notas

- Se o Device Stage* não aparecer quando ligar a câmara a um computador com o Windows 7 ou o Windows 8, defina [Ligação USB] para [Auto].

* O Device Stage é um ecrã do menu para gerir dispositivos ligados, como uma câmara. (Função de Windows 7 ou Windows 8)
Voltar ao topo