Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Menu de configuração > Carregar definições

## Carregar definições

Transferir dados de imagem utilizando o cartão Eye-Fi
Define se pretende utilizar a função de transferência de um cartão Eye-Fi (disponível no mercado) quando utilizar o cartão Eye-Fi com esta câmara.
[Carregar definições] apenas é apresentado quando o cartão Eye-Fi estiver inserido na câmara.

1. MENU 2 [Carregar definições] modo desejado

| Lig. | Utiliza a função de transferência. O ícone de visualização do modo Eye-Fi no ecrã muda dependendo do modo de comunicação do cartão Eye-Fi. : O cartão Eye-Fi está no modo de espera. Não há qualquer imagem a enviar. : O cartão Eye-Fi está no modo de espera de transferência. : O cartão Eye-Fi está no modo de ligação. : O cartão Eye-Fi está a transferir imagens. : Ocorreu um erro.
| Desligado | Não utiliza a função de transferência.

Notas

- Os cartões Eye-Fi são vendidos apenas em alguns países/regiões.

- Para mais informações sobre o cartão Eye-Fi, contacte diretamente o fabricante ou vendedor de cartões Eye-Fi.

- Os cartões Eye-Fi apenas são permitidos nos países e regiões onde foram comprados. Poderá ser responsabilizado devido a restrições locais.

- O cartão Eye-Fi tem uma função LAN sem fios. Não insira o cartão Eye-Fi em locais onde seja proibida a utilização de LAN sem fios, como a bordo de um avião. Se o cartão Eye-Fi estiver inserido, regule [Carregar definições] para [Desligado]. Quando a função de transferência do cartão Eye-Fi for definida para [Desligado], é apresentado no ecrã.

### Transferir dados de imagem utilizando o cartão Eye-Fi

1. Configure as definições do ponto de acesso LAN sem fios ou as definições da direção de transferência do cartão Eye-Fi.

Para obter mais informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o cartão Eye-Fi.

1. Após terminar as definições, insira o cartão Eye-Fi na câmara e fotografe as imagens.

As imagens gravadas são automaticamente transferidas através de LAN sem fios para um PC, etc.
Notas

- Quando carregar dados de imagem, a função de desligar automaticamente não está disponível.

- Se for apresentado o ícone (erro), ejete e insira novamente o cartão Eye-Fi, ou desligue e volte a ligar a câmara. Se o ícone (erro) continuar a ser apresentado, o cartão Eye-Fi pode estar danificado. Para obter mais informações, contacte Eye-Fi, Inc.

- Comunicações LAN sem fios podem ser interrompidas pelos outros dispositivos de comunicação. Se a receção de dados for insuficiente, aproxime a câmara do ponto de acesso.

- Alguns cartões Eye-Fi possuem um “Endless Memory Mode”. Este produto não suporta “Endless Memory Mode”. Certifique-se de que os cartões Eye-Fi que inseriu neste produto têm o “Endless Memory Mode” desligado. Para obter mais informações sobre a definição de “Endless Memory Mode” consulte as instruções de operação fornecidas com o cartão Eye-Fi.

Voltar ao topo