Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Filmar/fotografar > Definir modo GRAV > Prioridade abertura

## Prioridade abertura

Permite-lhe ajustar alcance de foco ou o grau de desfocagem do fundo.

1. Regule o seletor de modo para (Prioridade abertura).

1. Rode a roda de controlo para selecionar a abertura (valor F).

- Quando [Prioridade abertura] for atribuída ao Anel de controlo, pode também regulá-la utilizando o Anel de controlo. [Detalhes]

- Pode selecionar uma abertura (valor F) de F1,8 a F11. (Quando roda a alavanca W/T (zoom) para o lado T, a abertura mínima (valor F) aumentará.)

- A velocidade do obturador é automaticamente ajustada de 1/2000 segundos para 8 segundos.

1. Fotografe com o botão do obturador.

Sobre a abertura
Quanto menor a abertura (valor F), mais largo é o orifício que deixa passar a luz. A profundidade do foco diminui e tudo, exceto objetos dentro de um intervalo limitado de distância, ficará desfocado. Isto é bom para retratos, etc.
Quanto maior a abertura (valor F), mais pequeno é o orifício que deixa passar a luz. Ambos objetos relativamente próximos e afastados da lente aparecerão nítidos. Isto é bom para paisagens, etc.
Notas

- Se não for obtida exposição adequada depois de efetuar as definições, os indicadores de valor de definição no ecrã piscam. Pode fotografar nesta condição, mas recomenda-se que volte a ajustar os valores do flash.

- O brilho da imagem visualizada no ecrã pode diferir da imagem gravada.

Tópicos relacionados
Funções não disponíveis para cada modo de fotografia
Itens do MENU não disponíveis para cada modo de fotografia
Voltar ao topo