Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Menu de configuração > Defin. Ponto de Acesso

## Defin. Ponto de Acesso

Como utilizar o teclado
Outros itens de definição
Pode registar o seu ponto de acesso manualmente.
Antes de iniciar o procedimento, verifique o nome SSID do ponto de acesso, o sistema de segurança e a senha. A senha pode estar predefinida em alguns dispositivos. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções do ponto de acesso sem fios ou consulte o administrador da rede.

1. MENU 3 [Defin. Ponto de Acesso]

1. Selecione o ponto de acesso que pretende registar.

Quando o ponto de acesso desejado for apresentado no ecrã:
Selecione o ponto de acesso desejado.
Quando o ponto de acesso desejado não for apresentado no ecrã:
Selecione [Definição Manual] e defina o ponto de acesso.
* Para o método de introdução, consulte “Como utilizar o teclado”.

- Se selecionar [Definição Manual], introduza o nome SSID do ponto de acesso selecione o sistema de segurança.

1. Introduza a senha [OK]

- Os pontos de acesso que não apresentem não requerem a introdução de uma senha.

1. Selecione [OK] e, em seguida, carregue em .

### Como utilizar o teclado

Quando for necessária a introdução manual de caracteres, é apresentado um teclado no ecrã.
Selecione o botão desejado, utilizando /// e, em seguida, carregue em para introduzir o carácter.

| Nomes do ecrã | Funções
(1) | Caixa de introdução | Os caracteres que introduziu são apresentados.
(2) | Alternar entre tipos de caracteres | Sempre que carregar em , os tipos de caracteres alternam entre letras do alfabeto, números e símbolos.
(3) | Teclado | Sempre que carregar em , o carácter que introduzir será apresentado. Por exemplo: Se quiser introduzir “abd” Selecione a tecla para “abc” e carregue em uma vez para visualizar “a” selecione “” para deslocar o cursor (5) e carregue em selecione a tecla para “abc” e carregue em duas vezes para visualizar “b” selecione a tecla para “def” e carregue em uma vez para visualizar “d”
(4) | Fixar | Fixa a entrada.
(5) | Deslocar cursor | Desloca o cursor na caixa de introdução para a direita ou para a esquerda.
(6) | Eliminar | Elimina o carácter que precede o cursor.
(7) |  | Muda o carácter seguinte para uma letra maiúscula ou minúscula.
(8) | Espaço | Introduz um espaço.

- Para cancelar a introdução de caracteres a meio, selecione [Cancelar].

### Outros itens de definição

Dependendo do estado ou do método de definição do seu ponto de acesso, poderá querer definir mais itens.

Nomes do ecrã | Funções
WPS PIN | Apresenta o código PIN a introduzir no dispositivo ligado.
Defin. Endereço IP | Seleciona [Auto] ou [Definição Manual].
Endereço IP | Se introduzir o endereço IP manualmente, introduza o endereço definido.
Máscara de Sub-rede/ Gateway Predefinido | Quando definir [Defin. Endereço IP] para [Definição Manual], introduza o endereço correspondente ao seu ambiente de rede.
Ligação Prioritária | Seleciona [Lig.] ou [Desligado] para[Ligação Prioritária].

Notas

- Para dar prioridade ao ponto de acesso registado, defina [Ligação Prioritária] para [Lig.].

Tópicos relacionados
Premir WPS
Voltar ao topo