Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Precauções / Acerca desta câmara > Precauções > Carregar a bateria

## Carregar a bateria

- O transformador de CA fornecido é dedicado para esta câmara. Não ligue com outros dispositivos eletrónicos. Se o fizer, poderá provocar uma avaria. Além disso, certifique-se de que utiliza um transformador de CA original da Sony.

- Se a luz de Alimentação/Carregamento da câmara piscar durante o carregamento, retire a bateria a carregar e, em seguida, insira corretamente a mesma bateria na câmara. Se a luz de Alimentação/Carregamento piscar novamente, isso poderá indicar um erro da bateria ou que foi inserida uma bateria diferente do tipo especificado. Verifique se a bateria é do tipo especificado. Se a bateria for do tipo especificado, retire e substitua-a por uma nova ou diferente e verifique se a bateria está corretamente carregada. Se a bateria estiver corretamente carregada, poderá ter ocorrido um erro na bateria.

- Se a luz de Alimentação/Carregamento piscar mesmo que o transformador de CA esteja ligado à câmara e à tomada de parede, isso indica que o carregamento parou temporariamente e está em espera. O carregamento para e entra automaticamente no estado de espera quando a temperatura estiver fora da temperatura de funcionamento recomendada. Quando a temperatura voltar ao intervalo adequado, o carregamento recomeça e a luz de Alimentação/Carregamento acende novamente. Recomendamos o carregamento da bateria a uma temperatura ambiente entre 10°C e 30°C.

- Não é fornecida alimentação durante a filmagem/reprodução se a câmara estiver ligada à tomada de parede com o adaptador de CA fornecido. Para fornecer alimentação à câmara durante a filmagem/reprodução, utilize o adaptador de CA AC-UD10 (vendido separadamente) ou AC-UD11* (vendido separadamente).

* O adaptador de CA AC-UD11 (vendido separadamente) poderá não estar disponível em alguns países/regiões.
Voltar ao topo