Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Mudar definições > Menu de configuração > Seletor PAL/NTSC (apenas para modelos compatíveis com 1080 50i)

## Seletor PAL/NTSC (apenas para modelos compatíveis com 1080 50i)

Reproduz filmes gravados com a câmara num televisor com sistema PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Seletor PAL/NTSC] modo desejado

| PAL | Reproduz filmes gravados com a câmara num televisor com sistema PAL.
| NTSC | Reproduz filmes gravados com a câmara num televisor com sistema NTSC.

Notas

- Esta função apenas é fornecida com dispositivos compatíveis com 1080 50i. Não é fornecida com dispositivos compatíveis com 1080 60i. Os dispositivos compatíveis com 1080 50i têm uma marca “50i” no fundo da câmara.

- Se inserir um cartão de memória que tenha sido previamente formatado com o sistema PAL, aparecerá uma mensagem informando que terá de voltar a formatar o cartão. Quando gravar com o sistema NTSC, volte a formatar o cartão de memória ou utilize outro cartão de memória.

- Quando é selecionado o modo NTSC, aparece sempre a mensagem “A Executar em NTSC.” no ecrã de início, sempre que liga a câmara.

Voltar ao topo