Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Tam. Imag.(Dual Rec)

## Tam. Imag.(Dual Rec)

Regula o tamanho de imagem fixa captada enquanto grava um filme.

1. MENU 1 [Tam. Imag.(Dual Rec)] tamanho desejado

#### Quando [Definição Gravação] estiver regulado para outro que não [VGA 3M]

| L: 17M | Para visualizar num televisor de alta definição e imprimir até ao tamanho A3+
| S: 4.2M | Para visualizar num televisor de alta definição

#### Quando [Definição Gravação] está regulado para [VGA 3M]

| L: 13M | Para impressões até A3
| S: 3.2M | Para impressões até 10×15 cm ou 13×18 cm

Tópicos relacionados
Itens do MENU não disponíveis para cada modo de fotografia
Voltar ao topo