Manual do utilizador da Cyber-shot
Imprimir
Página principal > Funções de fotografia úteis > Utilizar funções de fotografia > Fun. Zoom no Anel

## Fun. Zoom no Anel

Define o método de zoom quando a função de zoom é atribuída ao Anel de controlo.
Por predefinição, a função de zoom é atribuída ao Anel de controlo quando o modo de fotografia é regulado para [Auto inteligente] ou [Auto superior].

1. MENU 2 [Fun. Zoom no Anel] modo desejado

| Standard | Amplia/reduz usando o Anel de controlo.
| Passo | Amplia/reduz em etapas de distância focal fixa, usando o Anel de controlo. As etapas fixas* são 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm e 100 mm. *equivalente a 35 mm

Notas

- Nos casos seguintes, o zoom será [Standard] mesmo que [Passo] seja definido.

- Quando aplicar zoom utilizando a alavanca W/T (zoom)

- Ao gravar filmes

- Enquanto são usadas outras funções de zoom, que não o ótico

Tópicos relacionados
Anel de Controlo
Voltar ao topo