Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Fokusmodus

## Fokusmodus

Damit wählen Sie die Fokussiermethode aus, die für die Bewegung des Motivs geeignet ist.
AF steht für „Autofokus“, eine Funktion, die den Fokus automatisch einstellt.

1. MENU 2 [Fokusmodus] gewünschter Modus

| (Einzelbild-AF) | Die Kamera speichert den Fokus, wenn eine Fokuseinstellung erzielt wurde. Verwenden Sie [Einzelbild-AF], wenn sich das Motiv nicht bewegt.
| (Nachführ-AF) | Die Kamera nimmt eine Fokusnachführung vor, solange Sie den Auslöser halb nach unten gedrückt halten. Verwenden Sie diese Option bei einem bewegten Motiv.
| (Direkt. Manuelf.) | Sie können den manuellen und den Autofokus kombinieren.
| (Manuellfokus) | Der Fokus wird manuell eingestellt.

### Verwenden von [Direkt. Manuelf.]/[Manuellfokus]

1. MENU 2 [Fokusmodus] [Direkt. Manuelf.] oder [Manuellfokus]

1. Stellen Sie den Fokus durch Drehen des Steuerrings ein.

- Wenn Sie die Kantenanhebung, [Fokusvergrößerung] oder [MF-Unterstützung] verwenden, lässt sich der Fokus einfacher einstellen.

- Wenn [Fokusmodus] auf [Direkt. Manuelf.] gesetzt ist und Sie den Auslöser halb nach unten drücken, wird der Autofokus aktiviert.

Fokussieren mit der Einstellung [Direkt. Manuelf.]
Mit [Direkt. Manuelf.] können Sie die manuelle und die automatische Fokuseinstellung folgendermaßen kombinieren.

- Nehmen Sie nach dem automatischen Fokussieren eine manuelle Feinfokussierung vor.

Dies ist nützlich, wenn Sie in einem engen Bereich fokussieren wollen. Halten Sie den Auslöser halb nach unten gedrückt und drehen Sie den Steuerring.

- Stellen Sie den Fokus zunächst manuell ein und verwenden Sie dann den Autofokus.

Dies ist nützlich, wenn Sie auf Motive im Hintergrund fokussieren wollen, da solche Motive bei der automatischen Fokuseinstellung in der Regel nicht scharfgestellt werden.
Hinweise

- Bei sehr geringer Fokussierentfernung werden Staub und Fingerabdrücke auf dem Objektiv möglicherweise im Bild abgebildet. Wischen Sie das Objektiv mit einem weichen Tuch o. Ä. ab.

- Wenn Sie eine andere Fokussiermethode auswählen, wird die zuvor eingestellte Entfernung für das Fokussieren ungültig.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Kantenanhebungsstufe
Funktion der Mitteltaste
MF-Unterstützung
Zurück nach oben