Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Störungsbehebung > Warnanzeigen und Meldungen > Selbstdiagnoseanzeige

## Selbstdiagnoseanzeige

Falls ein Code mit einem Buchstaben am Anfang erscheint, ist die Selbstdiagnosefunktion der Kamera aktiviert. Die letzten zwei Ziffern (durch gekennzeichnet) hängen vom jeweiligen Betriebszustand der Kamera ab.
Falls sich das Problem selbst nach mehrmaliger Durchführung der folgenden Abhilfemaßnahmen nicht beheben lässt, muss die Kamera eventuell repariert werden.
Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst vor Ort.
C:32:

- Es liegt eine Störung an der Kamerahardware vor. Schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.

C:13:

- Die Kamera kann keine Daten von der Speicherkarte lesen oder darauf schreiben. Schalten Sie die Kamera mehrmals aus und wieder ein oder nehmen Sie die Speicherkarte mehrmals heraus und setzen Sie sie wieder ein.

- Eine unformatierte Speicherkarte wurde eingesetzt. Formatieren Sie die Speicherkarte. [Details]

- Die eingesetzte Speicherkarte kann nicht mit der Kamera verwendet werden oder die Daten sind beschädigt. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.

E:61:
E:62:
E:91:

- Eine Funktionsstörung der Kamera ist aufgetreten. Initialisieren Sie die Kamera und schalten Sie dann die Kamera wieder ein. [Details]

E:94:

- Beim Schreiben oder Löschen von Daten ist eine Funktionsstörung aufgetreten. Eine Reparatur ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst vor Ort. Geben Sie alle Nummern des Fehlercodes beginnend mit dem „E“ an.

Zurück nach oben