Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] gewünschter Modus

- Wenn Sie [Multiframe-Rauschm.] oder [ISO AUTO] auswählen, rufen Sie mit am Steuerrad den Einstellbildschirm auf und wählen dann den gewünschten Wert aus.

| (Multiframe-Rauschm.) | Die Kamera überlagert die Serienbilder, so dass ein Bild mit weniger Rauschen erzeugt wird. Rufen Sie mit am Steuerrad den Einstellbildschirm auf und wählen Sie mit / den Wert ISO AUTO oder 200 bis 25600 aus.
| (ISO AUTO) | Die Kamera stellt die ISO-Empfindlichkeit automatisch je nach den Lichtverhältnissen ein. Sie können für den Modus [ISO AUTO] den maximalen und den minimalen ISO-Wert festlegen. Rufen Sie mit den Einstellbildschirm auf.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Durch Erhöhen der ISO-Empfindlichkeit (Wählen eines höheren Werts) können Sie Bildunschärfen in dunkler Umgebung oder bei bewegten Motiven reduzieren.

Einstellen der ISO-Empfindlichkeit (Index für empfohlene Belichtung)
Die ISO-Empfindlichkeit ist eine Messgröße für Aufnahmemedien mit lichtempfindlichem Bildsensor. Abhängig von der ISO-Empfindlichkeit erhält man bei gleicher Belichtung unterschiedliche Aufnahmeergebnisse.
Hohe ISO-Empfindlichkeit
Die Kamera nimmt selbst in dunkler Umgebung helle Bilder auf, wobei die Verschlusszeit zur Verringerung von Bildunschärfen verkürzt wird.
Das Bild ist jedoch häufig verrauscht.
Niedrige ISO-Empfindlichkeit
Das Bild wird feinkörniger.
Bei unzulänglicher Belichtung kann das Bild jedoch dunkler sein.
Hinweise

- Sie können [ISO AUTO] nicht auswählen, wenn für die Kamera [Manuelle Belichtung] eingestellt ist. [ISO 160] ist die Standardeinstellung.

- Wenn [ISO] auf einen niedrigeren Wert als ISO 160 eingestellt ist, kann sich der Motivhelligkeitsbereich für die Aufnahme (Dynamikbereich) verringern.

- Bei Filmen stehen Werte zwischen ISO 160 und ISO 3200 zur Verfügung.

- Wenn [ISO] auf [Multiframe-Rauschm.] gesetzt ist, überlagert die Kamera die Bilder. Das Aufzeichnen eines Bilds dauert länger und der Blitzt steht nicht zur Verfügung.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben