Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Messmodus

## Messmodus

Damit können Sie die Einstellung für [Messmodus] wählen und festlegen, welcher Teil des Motivs gemessen wird, um die Belichtung zu ermitteln.

1. MENU 3 [Messmodus] gewünschter Modus

| (Multi) | Das Bild wird in mehrere Felder unterteilt, die einzeln ausgemessen werden. Die Kamera ermittelt eine ausgewogene Belichtung (Mehrfeldmessung).
| (Mitte) | Die Kamera misst den Bereich in der Bildmitte und ermittelt die Belichtung auf der Basis der Helligkeit des Motivs an dieser Stelle (mittenbetonte Messung).
| (Spot) | Richten Sie das Spotmessungsfadenkreuz (A) auf das Motiv aus, um einen Teil des Motivs zu messen (Spotmessung). Diese Funktion ist nützlich, wenn sich das Motiv vor einem hellen Hintergrund befindet oder wenn ein starker Kontrast zwischen Motiv und Hintergrund besteht.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben