Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Aufnahmeeinstellung

## Aufnahmeeinstellung

Je größer die Filmbildgröße, desto höher ist die Bildqualität. Je höher die Datenmenge pro Sekunde (durchschnittliche Bitrate), desto höher ist die Bildqualität.

1. MENU 1 [Aufnahmeeinstellung] gewünschter Modus

#### Dateiformat: AVCHD

60i/50i:
Filme werden im AVCHD-Format mit ca. 60 Halbbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Halbbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im Interlace-Modus mit Dolby Digital-Ton aufgezeichnet.
24p/25p:
Filme werden im AVCHD-Format mit ca. 24 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 25 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im progressiven Modus mit Dolby Digital-Ton aufgezeichnet.
60p/50p:
Filme werden im AVCHD-Format mit ca. 60 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. 50 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im progressiven Modus mit Dolby Digital-Ton aufgezeichnet.

| Aufnahmeeinstellung | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Aufnahme mit höchster Bildqualität im Format 1920×1080 (60p/50p)
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Aufnahme mit hoher Bildqualität im Format 1920×1080 (24p/25p) für eine Atmosphäre wie bei einem Kinofilm
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Aufnahme mit Standard-Bildqualität im Format 1920×1080 (24p/25p) für eine Atmosphäre wie bei einem Kinofilm

#### Dateiformat: MP4

Diese Kamera nimmt Filme im MPEG-4-Format mit ca. 30 Vollbildern/s (für 1080 60i-kompatible Geräte) bzw. ca. 25 Vollbildern/s (für 1080 50i-kompatible Geräte) im progressiven Modus mit AAC-Ton und im mp4-Format auf.

| Aufnahmeeinstellung | Durchschnittliche Bitrate | Beschreibung
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Aufnahme im Format 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Aufnahme im VGA-Format

Hinweise

- Wenn die Bildgröße [VGA 3M] gewählt wird, wird ein Telefoto aufgenommen.

- Das Erstellen von AVCHD-Discs mit Filmen, die im Format [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] oder [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] aufgenommen wurden, dauert länger, weil die Bildqualität umgewandelt werden muss. Verwenden Sie Blu-ray-Discs, um Filme im Format [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] oder [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] ohne Umwandlung der Bildqualität zu speichern.

Verwandtes Thema
Dateiformat
Zurück nach oben