Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Automat. Rahmung

## Automat. Rahmung

Wenn die Kamera Gesichter, Nahaufnahmen oder für die Fokusnachführung ausgewählte Motive erkennt und aufnimmt, wird das erfasste Bild automatisch auf den optimalen Bildausschnitt beschnitten.
Dabei werden das ursprüngliche und das beschnittene Bild gespeichert. Das beschnittene Bild wird in derselben Größe wie das ursprüngliche Bild aufgezeichnet.

1. MENU 2 [Automat. Rahmung] gewünschter Modus

Das Symbol wird auf dem Bildschirm grün angezeigt, wenn die Kamera feststellt, dass ein erfasstes Bild beschnitten werden kann.

- Nach der Aufnahme wird der beschnittene Bereich auf dem Bildkontrollbildschirm mit einem Rahmen angezeigt.

| (Aus) | Damit legen Sie fest, ob [Automat. Rahmung] verwendet wird.
| (Auto)

Hinweise

- Je nach den Aufnahmebedingungen kann das Bild unter Umständen nicht auf den optimalen Bildausschnitt beschnitten werden.

- Die automatische Rahmung steht bei den folgenden Einstellungen nicht zur Verfügung.

- Wenn [Qualität] auf [RAW] oder [RAW & JPEG] gesetzt ist

- Wenn [DRO/Auto HDR] auf [Auto HDR] gesetzt ist

- Wenn [Fokusmodus] auf [Manuellfokus] gesetzt ist

- Wenn [Bildfolgemodus] auf [Serienaufnahme], [Serienaufn.-Zeitprio.], [Selbstaus(Serie)], [Reihe: Serie] oder [WA-Reihe] gesetzt ist

- Wenn [ISO] auf [Multiframe-Rauschm.] gesetzt ist

- Wenn [Lächel-/Ges.-Erk.] auf [Aus] gesetzt ist, steht [Automat. Rahmung] nicht für Gesichter zur Verfügung.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben