Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Einstellungsmenü > Zugriffspunkt-Einstlg.

## Zugriffspunkt-Einstlg.

Verwenden der Tastatur
Sonstige Einstelloptionen
Sie können Ihren Zugangspunkt manuell registrieren.
Überprüfen Sie vorab den SSID-Namen des Zugangspunkts, das Sicherheitssystem und das Passwort. Bei manchen Geräten ist das Passwort eventuell vorgegeben. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum WLAN-Zugangspunkt oder wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

1. MENU 3 [Zugriffspunkt-Einstlg.]

1. Wählen Sie den zu registrierenden Zugangspunkt aus.

Wenn der gewünschte Zugangspunkt auf dem Bildschirm angezeigt wird:
Wählen Sie den gewünschten Zugangspunkt aus.
Wenn der gewünschte Zugangspunkt nicht auf dem Bildschirm angezeigt wird:
Wählen Sie [Manuelle Einstellung] und legen Sie den Zugangspunkt fest.
* Einzelheiten zur Eingabemethode finden Sie unter „Verwenden der Tastatur“.

- Wenn Sie [Manuelle Einstellung] wählen, geben Sie den SSID-Namen des Zugangspunkts ein wählen Sie das Sicherheitssystem.

1. Geben Sie das Passwort ein [OK]

- Bei Zugangspunkten, für die nicht angezeigt wird, brauchen Sie kein Passwort einzugeben.

1. Wählen Sie [OK] und drücken Sie dann .

### Verwenden der Tastatur

Wenn manuell Zeichen eingegeben werden müssen, wird eine Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Taste mit /// und drücken Sie dann , um das Zeichen einzugeben.

| Bildschirmelement | Funktion
(1) | Eingabefeld | Hier werden die eingegebenen Zeichen angezeigt.
(2) | Umschalten des Zeichentyps | Mit jedem Tastendruck auf wird zwischen Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen umgeschaltet.
(3) | Tastatur | Bei jedem Tastendruck auf wird das eingegebene Zeichen angezeigt. Beispiel: Wenn Sie „abd“ eingeben möchten Wählen Sie die Taste für „abc“ aus und drücken Sie einmal, um „a“ anzuzeigen. Wählen Sie „“ aus, um den Cursor (5) zu verschieben, und drücken Sie . Wählen Sie die Taste für „abc“ aus und drücken Sie zweimal, um „b“ anzuzeigen. Wählen Sie die Taste für „def“ aus und drücken Sie einmal, um „d“ anzuzeigen.
(4) | Bestätigen | Bestätigt die Eingabe.
(5) | Verschieben des Cursors | Verschiebt den Cursor im Eingabefeld nach rechts bzw. links.
(6) | Löschen | Löscht das Zeichen vor dem Cursor.
(7) |  | Schaltet für das nächste Zeichen zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um.
(8) | Leerstelle | Gibt eine Leerstelle ein.

- Um die Zeicheneingabe vorzeitig abzubrechen, wählen Sie [Abbrechen].

### Sonstige Einstelloptionen

Je nach dem Status oder der Einstellmethode Ihres Zugangspunkts sind eventuell weitere Einstelloptionen vorhanden.

Bildschirmelement | Funktion
WPS PIN | Zeigt den PIN-Code an, den Sie in das verbundene Gerät eingeben.
IP-Adresseneinstellung | Wählen Sie [Auto] oder [Manuelle Einstellung].
IP-Adresse | Wenn Sie die IP-Adresse manuell eingeben, geben Sie die festgelegte Adresse ein.
Subnetzmaske/ Standardgateway | Wenn Sie [IP-Adresseneinstellung] auf [Manuelle Einstellung] setzen, geben Sie die IP-Adresse ein, die Ihrer Netzwerkumgebung entspricht.
Bevorzugte Verbind. | Wählen Sie [Ein] oder [Aus] für [Bevorzugte Verbind.].

Hinweise

- Um dem registrierten Zugangspunkt den Vorrang zu geben, setzen Sie [Bevorzugte Verbind.] auf [Ein].

Verwandtes Thema
WPS-Tastendruck
Zurück nach oben