Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Manuelle Belichtung

## Manuelle Belichtung

BULB
Sie können beim Aufnehmen die gewünschte Belichtung verwenden, indem Sie die Verschlusszeit und den Blendenwert manuell einstellen.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Manuelle Belichtung).

1. Wählen Sie mit am Steuerrad die Verschlusszeit oder Blende (F-Wert) aus.

- Mit jedem Tastendruck auf wechselt die einzustellende Option.

1. Drehen Sie das Steuerrad, um einen Wert auszuwählen.

Steuerrad | Funktion
| Wechseln zwischen den Optionen
| Einstellen von Verschlusszeit oder Blende (F-Wert)

- Wenn [Blendenpriorität] oder [Zeitpriorität] dem Steuerring zugewiesen wurde, können Sie die Einstellung auch mit dem Steuerring vornehmen.

- Wählen Sie eine Verschlusszeit zwischen 1/2000 und 30 Sekunden aus. Sie können auch im Modus [BULB] aufnehmen.

- Wenn der Zoom ganz auf die W-Seite eingestellt ist, können Sie einen Blendenwert zwischen F1,8 und F11 einstellen.
  Wenn der Zoom ganz auf die T-Seite eingestellt ist, können Sie einen Blendenwert zwischen F4,9 und F11 einstellen.

1. Drücken Sie den Auslöser, um das Bild aufzunehmen.

Einstellen von Verschlusszeit und Blende (F-Wert)
Der Unterschied zwischen dem von Ihnen eingestellten Wert und der von der Kamera als korrekt ermittelten Belichtung erscheint als manueller Messwert (MM) auf dem Bildschirm.
A: Wert für die Verschlusszeit
B: Blendenwert
C: Manueller Messwert (MM)

- Wenn Sie den Belichtungswert in Richtung + ändern, werden die Bilder heller, in Richtung – werden die Bilder dunkler. „0“ entspricht der von der Kamera als geeignet berechneten Belichtung.

- Verschlusszeiten von 0,4 Sekunden und länger werden durch [”] angezeigt, z. B. 0,4”.

- Bei längeren Verschlusszeiten empfiehlt sich der Einsatz eines Stativs, um Verwacklungen aufgrund von Vibrationen zu vermeiden.

- Bei längeren Verschlusszeiten dauert die Verarbeitung der Daten länger.

Hinweise

- [ISO AUTO] kann im Modus [Manuelle Belichtung] nicht für [ISO] ausgewählt werden.

- Wenn sich mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielen lässt, blinken die Anzeigen für die Einstellwerte auf dem Bildschirm. Sie können unter diesen Bedingungen aufnehmen, aber eine erneute Einstellung der Belichtung wird empfohlen.

### BULB

Mit langer Belichtung können Sie beim Aufnehmen Nachzieheffekte (Schweif) erzielen. [BULB] eignet sich zum Aufnehmen von Lichtschweifen, z. B. bei einem Feuerwerk.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Manuelle Belichtung).

1. Wählen Sie mit am Steuerrad die Verschlusszeit aus.

1. Drehen Sie das Steuerrad gegen den Uhrzeigersinn, bis [BULB] angezeigt wird.

1. Drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um den Fokus einzustellen.

1. Halten Sie den Auslöser während der ganzen Aufnahme gedrückt.

Solange Sie den Auslöser drücken, bleibt die Blende geöffnet.
Hinweise

- Da bei einer langen Verschlusszeit häufiger Kameraverwacklungen auftreten, empfiehlt es sich, ein Stativ zu verwenden.

- Je länger die Belichtungsdauer, desto auffallender wird das Rauschen im Bild.

- Nach dem Aufnehmen erfolgt die Rauschunterdrückung (Langzeit-RM) genauso lange, wie der Verschluss geöffnet war. In dieser Zeit können Sie keine weitere Aufnahme machen.

- Wenn die Funktion [Auslös. bei Lächeln] oder [Auto HDR] aktiviert ist, können Sie die Verschlusszeit nicht auf [BULB] einstellen.

- Wenn die Funktion [Auslös. bei Lächeln] oder [Auto HDR] verwendet wird und die Verschlusszeit auf [BULB] eingestellt ist, wird die Verschlusszeit vorübergehend auf 30 Sekunden eingestellt.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare Funktionen
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben