Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > DRO/Auto HDR

## DRO/Auto HDR

Dynamikbereichoptimierung
Auto HDR
Damit korrigieren Sie die Helligkeit oder den Kontrast.

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] gewünschter Modus

| (Aus) | [DRO/Auto HDR] wird nicht verwendet.
| (Dynamikb.Opt.) | Die Kamera teilt das Bild in kleine Bereiche ein, analysiert den Kontrast von Licht und Schatten zwischen Motiv und Hintergrund und erzeugt ein Bild mit optimaler Helligkeit und Abstufung.
| (Auto HDR) | Es werden drei Bilder mit unterschiedlicher Belichtung aufgenommen und dann werden der helle Bereich des unterbelichteten Bilds und der dunkle Bereich des überbelichteten Bilds übereinandergelagert, um ein Bild mit sehr feinen Abstufungen zu erzeugen. Ein Bild mit korrekter Belichtung und ein überlagertes Bild werden aufgezeichnet.

### Dynamikbereichoptimierung

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Dynamikb.Opt.]

1. Wählen Sie die optimale Stufe mit / am Steuerrad aus.

| (Dynamikbereichoptimierung: Auto) | Die Helligkeit wird automatisch korrigiert.
| (Stufe)* | Die Abstufungen eines aufgezeichneten Bilds werden in allen Bildbereichen optimiert. Wählen Sie als optimale Stufe einen Wert zwischen Lv1 (schwach) und Lv5 (stark) aus.

* Der Lv-Wert, der mit der Markierung angezeigt wird, gibt den aktuellen Einstellwert an.
Hinweise

- Bei Aufnahmen mit [Dynamikb.Opt.] kann das Bild verrauscht sein. Wählen Sie die geeignete Stufe durch Überprüfen des aufgenommenen Bilds aus, besonders wenn Sie den Effekt verstärken.

### Auto HDR

1. MENU 3 [DRO/Auto HDR] [Auto HDR]

1. Wählen Sie die optimale Stufe mit / am Steuerrad aus.

| (Auto HDR: Auto-Belichtungsd.) | Die Belichtungsdifferenz wird automatisch korrigiert.
| (Stufe der Belichtungsdifferenz)* | Die Belichtungsdifferenz wird je nach dem Kontrast des Motivs eingestellt. Wählen Sie als optimale Stufe einen Wert zwischen 1,0 EV (schwach) und 6,0 EV (stark) aus. Wenn Sie den Belichtungswert beispielsweise auf 2,0 EV einstellen, werden drei Bilder erzeugt: eins mit –1,0 EV, eins mit optimaler Belichtung und eins mit +1,0 EV.

* Der EV-Wert, der mit der Markierung angezeigt wird, gibt den aktuellen Einstellwert an.
Hinweise

- Da der Verschluss für eine Aufnahme dreimal ausgelöst wird, beachten Sie bitte Folgendes:

- Verwenden Sie diese Funktion bei einem Motiv, das sich nicht bewegt und nicht blinzelt.

- Wählen Sie keinen neuen Bildausschnitt.

- Sie können diese Funktion nicht bei RAW-Bildern verwenden.

- Sie können die nächste Aufnahme erst starten, wenn die Speicherung nach der ersten Aufnahme abgeschlossen ist.

- Je nach der Helligkeitsdifferenz eines Motivs und den Aufnahmebedingungen erzielen Sie möglicherweise nicht den gewünschten Effekt.

- Bei Blitzaufnahmen hat diese Funktion nur geringe Wirkung.

- Wenn die Szene wenig Kontrast aufweist oder erhebliche Kameraverwacklungen oder Bewegungsunschärfen aufgetreten sind, erzielen Sie möglicherweise keine zufriedenstellenden HDR-Bilder. Wenn die Kamera eine solche Situation erkennt, wird auf dem aufgenommenen Bild angezeigt, um Sie darauf hinzuweisen. Nehmen Sie gegebenenfalls mit einem neuen Bildausschnitt auf und achten Sie auf Unschärfen.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben