Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Aufnahme > Einstellen des Aufnahmemodus > Blendenpriorität

## Blendenpriorität

Ermöglicht das Einstellen des Fokussierbereichs oder der Intensität der Hintergrundunschärfe.

1. Stellen Sie den Moduswahlknopf auf (Blendenpriorität).

1. Wählen Sie durch Drehen des Steuerrads die Blende (F-Wert) aus.

- Wenn [Blendenpriorität] dem Steuerring zugewiesen wurde, können Sie die Einstellung auch mit dem Steuerring vornehmen. [Details]

- Sie können eine Blende (F-Wert) zwischen F1,8 und F11 auswählen. (Wenn Sie den Drehring W/T (Zoom) auf die T-Seite drehen, erhöht sich der kleinste Blendenwert (F-Wert).)

- Die Verschlusszeit wird automatisch auf einen Wert zwischen 1/2000 und 8 Sekunden eingestellt.

1. Drücken Sie zum Aufnehmen den Auslöser.

Hinweise zur Blende
Je niedriger der Blendenwert (F-Wert), desto größer die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Die Schärfentiefe verringert sich und alle Objekte, die sich nicht innerhalb einer bestimmten Entfernung befinden, sind unscharf. Diese Einstellung ist für Porträts usw. gut geeignet.
Je höher der Blendenwert (F-Wert), desto kleiner die Öffnung, durch die das Licht einfällt. Relativ nahe und weiter vom Objektiv entfernte Motive sind scharf zu sehen. Dies ist bei Landschaftsaufnahmen usw. besonders nützlich.
Hinweise

- Wenn sich mit Ihren Einstellungen keine korrekte Belichtung erzielen lässt, blinken die Anzeigen für die Einstellwerte auf dem Bildschirm. Sie können in diesem Fall Aufnahmen machen, allerdings ist es empfehlenswert, blinkende Werte zunächst zu korrigieren.

- Die Helligkeit des auf dem Bildschirm angezeigten Bilds kann sich vom tatsächlich aufgezeichneten Bild unterscheiden.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare Funktionen
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare MENU-Optionen
Zurück nach oben