Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Ändern von Einstellungen > Einstellungsmenü > WPS-Tastendruck

## WPS-Tastendruck

Wenn Ihr Zugangspunkt über eine WPS-Taste verfügt, können Sie den Zugangspunkt durch Drücken der WPS-Taste bequem in der Kamera registrieren.

1. MENU 3 [WPS-Tastendruck]

1. Drücken Sie die WPS-Taste an dem zu registrierenden Zugangspunkt.

Hinweise

- Wenn Sie [WPS-Tastendruck] verwenden möchten, muss der Zugangspunkt auf die Verschlüsselungsmethode WPA2 oder WPA eingestellt sein und die Einstellung über WPS-Tastendruck unterstützen. Wenn der Zugangspunkt auf die Verschlüsselungsmethode WEP eingestellt ist oder die Einstellung über WPS-Tastendruck nicht unterstützt, registrieren Sie den Zugangspunkt manuell. [Details]

- Einzelheiten zu den Funktionen und Einstellungen des Zugangspunkts finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Zugangspunkt oder wenden Sie sich an die Person, die den Zugangspunkt verwaltet.

- Je nach den Umgebungsbedingungen, z. B. Hindernissen zwischen der Kamera und dem Zugangspunkt, dem Material der Wände, dem Zustand der Funkwellen usw., kann eventuell keine Verbindung hergestellt werden oder die Reichweite ist verkürzt. Verwenden Sie die Kamera in solchen Fällen an einem anderen Ort oder bringen Sie die Kamera näher an den Zugangspunkt heran.

Verwandtes Thema
Zugriffspunkt-Einstlg.
Zurück nach oben