Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Belichtungskorr.

## Belichtungskorr.

Sie können die Belichtung manuell in 1/3-EV-Schritten in einem Bereich zwischen –3,0 EV und +3,0 EV einstellen.

1. Drücken Sie / (Belichtungskorr.) am Steuerrad.

1. Wählen Sie den gewünschten Wert mit dem Steuerrad aus.

Anpassen der Belichtung für bessere Bilder
A: Überbelichtung (zu viel Licht)
B: Korrekte Belichtung
C: Unterbelichtung (zu wenig Licht)

- Wenn die Aufnahme überbelichtet ist, verringern Sie den [Belichtungskorr.]-Wert.

- Wenn die Aufnahme unterbelichtet ist, erhöhen Sie den [Belichtungskorr.]-Wert.

Hinweise

- Die Belichtung wird eventuell nicht richtig eingestellt, wenn die Aufnahme in sehr heller oder dunkler Umgebung erfolgt oder wenn Sie den Blitz benutzen.

Verwandtes Thema
Für die einzelnen Aufnahmemodi nicht verfügbare Funktionen
Zurück nach oben