Cyber-shot Benutzeranleitung
Drucken
Startseite > Nützliche Aufnahmefunktionen > Verwenden von Aufnahmefunktionen > Zoomfunkt. am Ring

## Zoomfunkt. am Ring

Damit legen Sie das Zoomverfahren fest, wenn dem Steuerring die Zoomfunktion zugewiesen ist.
Standardmäßig ist der Steuerring mit der Zoomfunktion belegt, wenn als Aufnahmemodus [Intelligente Automatik] oder [Überlegene Automatik] eingestellt ist.

1. MENU 2 [Zoomfunkt. am Ring] gewünschter Modus

| Standard | Mit dem Steuerring wird stufenlos ein- und ausgezoomt.
| Stufe | Mit dem Steuerring wird in festen Brennweitenstufen ein- und ausgezoomt. Die festen Stufen* sind 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm und 100 mm. * bei Umrechnung auf 35-mm-Kleinbildkamera

Hinweise

- In den folgenden Fällen wird mit [Standard] gezoomt, selbst wenn [Stufe] eingestellt ist.

- Beim Zoomen mit dem Drehring W/T (Zoom)

- Bei Filmaufnahmen

- Bei anderen Zoomfunktionen als dem optischen Zoom

Verwandtes Thema
Steuerring
Zurück nach oben