Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie instellen > Handm. belichting

## Handm. belichting

BULB
U kunt opnemen met uw favoriete belichting door de sluitertijd en de diafragmawaarde handmatig in te stellen.

1. Zet de functietoets in de stand (Handm. belichting).

1. Druk op op het besturingswiel om de sluitertijd of diafragmawaarde (F-waarde) te selecteren.

- Telkens wanneer u op drukt, verandert het in te stellen item.

1. Draai aan het besturingswiel om een waarde te selecteren.

Besturingswiel | Functie
| Items verplaatsen
| Instellingen voor de sluitertijd of het diafragma (F-waarde)

- Wanneer [Diafragmavoorkeuze] of [Sluitertijdvoorkeuze] toegewezen is aan de bedieningsring, kunt u deze functie ook instellen met de bedieningsring.

- Selecteer een sluitertijd tussen 1/2000 seconde en 30 seconden. Het is ook mogelijk om opnames te maken met de functie [BULB].

- Als de zoom volledig op W ingesteld is, kunt u een diafragma van F1,8 tot F11 selecteren.
  Als de zoom volledig op T ingesteld is, kunt u een diafragma van F4,9 tot F11 selecteren.

1. Druk op de ontspanknop om op te nemen.

De sluitertijd en het diafragma (F-waarde) instellen
Het verschil tussen de door u ingestelde waarde en de juiste belichting volgens de camera wordt op het scherm weergegeven als een gemeten handmatige (MM) waarde.
A: sluitertijdwaarde
B: diafragmawaarde
C: gemeten handmatig (MM)

- Als u de belichtingswaarde meer naar + instelt, wordt het beeld helderder. Als u meer naar – instelt, wordt het beeld donkerder. "0" staat voor de belichting die aangeraden wordt door de camera.

- Sluitertijden van 0,4 seconden of langer worden aangegeven met [”], bijvoorbeeld 0,4”.

- Als u een langere sluitertijd instelt, wordt het gebruik van een statief aangeraden om de effecten van trillingen te voorkomen.

- Als u lange sluitertijden selecteert, duurt het even om de gegevens te verwerken.

Opmerkingen

- [ISO AUTO] kan niet geselecteerd worden voor [ISO] in de functie [Handm. belichting].

- Als de correcte belichting niet kan worden verkregen na het doorvoeren van uw eigen instellingen, gaan de aanduidingen voor de ingestelde waarde knipperen op het scherm. U kunt in die toestand opnemen, maar het verdient aanbeveling de belichting opnieuw aan te passen.

### BULB

Door een lange belichting in te stellen, kunt u sporen opnemen. [BULB] is geschikt voor het opnemen van lichtsporen (bv. van vuurwerk).

1. Zet de functietoets in de stand (Handm. belichting).

1. Druk op op het besturingswiel om de sluitertijd te selecteren.

1. Draai het besturingswiel linksom tot [BULB] aangeduid is.

1. Druk de ontspanknop tot halverwege in om scherp te stellen.

1. Houd de ontspanknop gedurende de volledige opname ingedrukt.

Zolang u de ontspanknop ingedrukt houdt, blijft de sluiter geopend.
Opmerkingen

- Aangezien u met een lange sluitertijd werkt en er makkelijker cameratrillingen zullen optreden, raden wij u aan een statief te gebruiken.

- Hoe langer de belichtingstijd, hoe nadrukkelijker er ruis op het beeld te zien zal zijn.

- Na de opname wordt er ruisonderdrukking (NR lang-belicht) toegepast gedurende de tijdsduur dat de sluiter geopend was. Tijdens deze bewerking kunt u geen opnames maken.

- Wanneer de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] geactiveerd is, kunt u de sluitertijd niet instellen op [BULB].

- Als de functie [Lach-sluiter] of [Auto HDR] gebruikt wordt terwijl de sluitertijd ingesteld is op [BULB], wordt de sluitertijd tijdelijk ingesteld op 30 seconden.

Verwant onderwerp
Functies die niet voor elke opnamefunctie beschikbaar zijn
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven