Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Vóór gebruik > Namen van de onderdelen en lijst met pictogrammen die op het scherm worden weergegeven > Lijst met pictogrammen die op het scherm worden weergegeven

## Lijst met pictogrammen die op het scherm worden weergegeven

Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie
Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie
De pictogrammen worden op het scherm afgebeeld om de toestand van de camera aan te geven.
U kunt de schermweergave wijzigen met behulp van op het besturingswiel.

### Lijst met pictogrammen van de opnamefunctie

Weergave | Betekenis
| Opnamefunctie
| Geheugennummer oproepen
| Geheugenkaart/uploaden
100 | Aantal opneembare beelden
| Beeldverhouding voor stilstaande beelden
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Grootte van stilstaande beelden
| Kwaliteit van stilstaande beelden
| Beeldsnelheid voor films
| Opnamefunctie voor bewegende beelden
| Resterende acculading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Pictogram van scèneherkenning
| Scènekeuzefunctie
| Overlay-pictogram
| Flitser bezig met laden
| AF-verlichting
| Neemt geen geluid op tijdens het opnemen van bewegende beelden
| Windruisonderdrukking
| SteadyShot
| SteadyShot-waarschuwing
| NFC geactiveerd
| Vliegtuig-stand
| Valsensor uit
| Schrijven van datum
| Functie bedieningsring
| Functie besturingswiel
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand vol / fout databasebestand
| Helder Beeld Zoom
| Digitale zoom
| Schrijven buffer
VASTLEGGEN | Stilstaande beelden importeren
| Opnemen van stilstaande beelden niet mogelijk
| Cirkel voor puntlichtmeting
C:32:00 | Zelfdiagnosefunctie
| Niveau

Weergave | Betekenis
| Opnamestand
| Lichtmeetfunctie
| Flitsfunctie/rodeogenvermindering
| Flitscompensatie
| Scherpstelstand
7500K A5 G5 | Witbalans
| Gebied voor automatische scherpstelling
| DRO/Auto HDR
| Zachte-huideffect
| Creatieve stijl
| Gezichtsdetectie/lachsluiter
| Foto-effect
| Automatisch kadreren
| Indicator lachherkenningsgevoeligheid

Weergave | Betekenis
Scherpstellen-volgen | Gids voor scherpstellen-volgen
OPNAME 0:12 | Opnametijd van de bewegende beelden (min:s)
| Scherpstelstatus
1/250 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
±0.0 | Gemeten handmatig
±0.0 | Belichtingscompensatie
ISO400 | ISO-nummer
| AE-vergrendeling
| Aanduiding sluitertijd
| Aanduiding diafragma
| Histogram

### Lijst met pictogrammen van de weergavefunctie

Weergave | Betekenis
| Geheugenkaart/uploaden
| Weergavefunctie
100-0003 | Map-/bestandsnummer
| Beeldverhouding voor stilstaande beelden
20M/18M/17M/13M/10M/7.5M/6.5M/5.0M/4.2M/3.7M/3.2M/VGA | Grootte van stilstaande beelden
| Kwaliteit van stilstaande beelden
| Beeldsnelheid voor films
| Opnamefunctie voor bewegende beelden
| Bestandsformaat
| Beveiliging
| Afdrukmarkering (DPOF)
| Resterende acculading
| Waarschuwing voor zwakke accu
| Oververhittingswaarschuwing
| Databasebestand vol / fout databasebestand
| NFC geactiveerd
| Vliegtuig-stand
| Beeld voor automatisch kadreren

Weergave | Betekenis
| Fout beeldeffect
| Fout Auto HDR-beeld
1/250 | Sluitertijd
F3.5 | Diafragmawaarde
ISO400 | ISO-nummer
2013-1-1 10:37 AM | Opgenomen datum/tijd van het weergegeven beeld
3/7 | Beeldnummer/aantal beelden opgenomen in de gekozen weergavefunctie

Terug naar boven