Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie instellen > Autom. programma

## Autom. programma

Hiermee kunt u opnemen terwijl de belichting automatisch wordt aangepast (zowel de sluitertijd als de diafragmawaarde). U kunt ook diverse instellingen kiezen in het menu.

1. Zet de functietoets in de stand (Autom. programma).

1. Neem op met de ontspanknop.

### Programmawissel

U kunt de combinatie van diafragma (F-waarde) en sluitertijd wijzigen terwijl u de belichting ongewijzigd laat wanneer de flitser ingesteld is op [Flitser uit].

1. Draai aan het besturingswiel.

"" op het scherm wijzigt in "" en de opnamefunctie wijzigt naar programmawissel.

1. Draai aan het besturingswiel om de combinatie voor diafragma (F-waarde) en sluitertijd te selecteren.

1. Neem op met de ontspanknop.

- Om programmawissel te annuleren, draait u aan het besturingswiel om de aanduiding terug te draaien naar "".

Opmerkingen

- Afhankelijk van de helderheid van de omgeving is het mogelijk dat programmawissel niet wordt gebruikt.

- Zet de functietoets op iets anders dan "" of schakel het toestel uit om de doorgevoerde instelling te annuleren.

- Als de helderheid wijzigt, wijzigen het diafragma (F-waarde) en de sluitertijd ook terwijl de mate van verschuiving gehandhaafd blijft.

- Als [Flitsfunctie] wordt gewijzigd, wordt programmawissel geannuleerd.

Verwant onderwerp
Functies die niet voor elke opnamefunctie beschikbaar zijn
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven