Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Instelmenu > PAL/NTSC schakelaar (alleen voor modellen die 1080 50i ondersteunen)

## PAL/NTSC schakelaar (alleen voor modellen die 1080 50i ondersteunen)

U kunt bewegende beelden die opgenomen werden met de camera weergeven op een PAL-/NTSC-televisie.

1. MENU 1 [PAL/NTSC schakelaar] gewenste functie

| PAL | Hiermee kunt u bewegende beelden die opgenomen werden met de camera weergeven op een PAL-televisie.
| NTSC | Hiermee kunt u bewegende beelden die opgenomen werden met de camera weergeven op een NTSC-televisie.

Opmerkingen

- Deze functie is alleen bruikbaar voor apparaten die 1080 50i ondersteunen. Deze functie kan niet gebruikt worden voor apparaten die 1080 60i ondersteunen. Op de onderkant van apparaten die 1080 50i ondersteunen, is de markering "50i" aangebracht.

- Als u een geheugenkaart plaatst die eerder werd geformatteerd in het PAL-systeem, wordt er een melding weergegeven dat u de kaart opnieuw moet formatteren. Wanneer u opnames maakt met behulp van het NTSC-systeem, formatteert u de geheugenkaart opnieuw of gebruikt u een andere geheugenkaart.

- Wanneer de functie NTSC geselecteerd is, wordt de melding "Uitgevoerd in NTSC." altijd weergegeven wanneer u de camera inschakelt.

Terug naar boven