Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Instelmenu > Inst. uploaden

## Inst. uploaden

Beeldgegevens overzetten met behulp van de Eye-Fi-kaart
U kunt instellen of de uploadfunctie van een Eye-Fi-kaart (verkrijgbaar in de winkel) moet worden gebruikt wanneer u de Eye-Fi-kaart in de camera gebruikt.
[Inst. uploaden] wordt alleen weergegeven wanneer de Eye-Fi-kaart in de camera is geplaatst.

1. MENU 2 [Inst. uploaden] gewenste functie

| Aan | Hiermee wordt de uploadfunctie gebruikt. Het pictogram van de Eye-Fi-functie op het scherm verandert afhankelijk van de communicatiefunctie van de Eye-Fi-kaart. : de stand-bystand is geactiveerd voor de Eye-Fi-kaart. Er is geen bestand om te zenden. : de upload-stand-bystand is geactiveerd voor de Eye-Fi-kaart. : de verbindingsstand is geactiveerd voor de Eye-Fi-kaart. : de Eye-Fi-kaart is bezig met het uploaden van beelden. : er is een fout opgetreden.
| Uit | Hiermee wordt de uploadfunctie niet gebruikt.

Opmerkingen

- Eye-Fi-kaarten zijn niet in alle landen/regio's verkrijgbaar.

- Voor meer informatie over de Eye-Fi-kaart neemt u rechtstreeks contact op met de fabrikant of verkoper van de Eye-Fi-kaart.

- Eye-Fi-kaarten mogen alleen gebruikt worden in de landen en gebieden waarin zij werden gekocht. U kunt aansprakelijk gesteld worden op grond van plaatselijke regelgeving.

- De Eye-Fi-kaart is uitgerust met een functie voor draadloos LAN. Steek de Eye-Fi-kaart niet in de camera op een plaats waar het gebruik van draadloos-LAN verboden is, bijvoorbeeld aan boord van een vliegtuig. Als de Eye-Fi-kaart in de camera is geplaatst, stelt u [Inst. uploaden] in op [Uit]. Als de uploadfunctie van de Eye-Fi-kaart is ingesteld op [Uit], wordt weergegeven op het scherm.

### Beeldgegevens overzetten met behulp van de Eye-Fi-kaart

1. Voer de instellingen voor het toegangspunt van het draadloze LAN of de instellingen voor de overdrachtsrichting van de Eye-Fi-kaart door.

Voor meer informatie, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

1. Na het doorvoeren van de instellingen plaatst u de Eye-Fi-kaart in de camera en neemt u de beelden op.

De opgenomen beelden worden automatisch overgedragen via het draadloze LAN naar de computer enz.
Opmerkingen

- Tijdens het uploaden van beeldgegevens is de automatische uitschakelfunctie niet beschikbaar.

- Als het (fout) pictogram wordt weergegeven, haalt u de Eye-Fi-kaart eruit en plaatst u deze opnieuw, of schakelt u de camera uit en weer in. Als het (fout) pictogram nog steeds wordt weergegeven, is de Eye-Fi-kaart mogelijk beschadigd. Neem voor meer informatie contact op met Eye-Fi, Inc.

- De communicatie via een draadloos LAN kan worden onderbroken door andere communicatieapparaten. Als de gegevensontvangst onvoldoende is, plaatst u de camera dichter bij het toegangspunt.

- Sommige Eye-Fi-kaarten zijn uitgerust met "Endless Memory Mode". Dit product biedt geen ondersteuning voor "Endless Memory Mode". Zorg ervoor dat "Endless Memory Mode" uitgeschakeld is voor Eye-Fi-kaarten die u in de camera plaatst. Voor meer informatie over het instellen van "Endless Memory Mode" raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de Eye-Fi-kaart.

Terug naar boven