Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > Opname-instelling

## Opname-instelling

Hoe groter het formaat van de bewegende beelden, hoe hoger de beeldkwaliteit. Hoe hoger het aantal gegevens dat per seconde gebruikt wordt (gemiddelde bitsnelheid), hoe hoger de beeldkwaliteit.

1. MENU 1 [Opname-instelling] gewenste functie

#### Bestandsindeling: AVCHD

60i/50i:
Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 60 velden per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 velden per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de geïnterlinieerde functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.
24p/25p:
Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 24 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 25 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.
60p/50p:
Bewegende beelden worden opgenomen met ongeveer 60 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of 50 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met Dolby Digital-geluid, in het AVCHD-formaat.

| Opname-instelling | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i).
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een standaardbeeldkwaliteit van 1920×1080 (60i/50i).
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in de hoogste beeldkwaliteit van 1920×1080 (60p/50p).
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een hoge beeldkwaliteit van 1920×1080 (24p/25p) en creëert u een filmatmosfeer.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Mbps | Hiermee kunt u opnemen in een standaardkwaliteit van 1920×1080 (24p/25p) en creëert u een filmatmosfeer.

#### Bestandsindeling: MP4

Bewegende beelden worden opgenomen in het MPEG-4-formaat met ongeveer 30 frames per seconde (voor 1080 60i-compatibele apparaten) of ongeveer 25 frames per seconde (voor 1080 50i-compatibele apparaten) in de progressieve functie, met AAC-geluid in het mp4-formaat.

| Opname-instelling | Gemiddelde bitsnelheid | Beschrijving
| 1440×1080 12M | 12 Mbps | Opnames van 1440×1080
| VGA 3M | 3 Mbps | Opnames van VGA-formaat

Opmerkingen

- Als het beeldformaat [VGA 3M] geselecteerd is, wordt er een teleopname gemaakt.

- Wanneer u een AVCHD-disc maakt van bewegende beelden die opgenomen zijn in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] of [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], zal dit enige tijd vergen aangezien de beeldkwaliteit moet worden omgezet. Om bewegende beelden in [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] of [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] op te slaan zonder de beeldkwaliteit om te zetten, gebruikt u Blu-ray-discs.

Verwant onderwerp
Bestandsindeling
Terug naar boven