Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > Zoomfunctie op ring

## Zoomfunctie op ring

U kunt de zoommethode instellen wanneer de zoomfunctie toegewezen is aan de bedieningsring.
In de standaardinstelling is de zoomfunctie toegewezen aan de bedieningsring wanneer de opnamefunctie ingesteld is op [Slim automatisch] of [Superieur automatisch].

1. MENU 2 [Zoomfunctie op ring] gewenste functie

| Standaard | Hiermee kunt u vloeiend in-/uitzoomen met de bedieningsring.
| Stap | Hiermee kunt u met behulp van de bedieningsring in-/uitzoomen aan vaste brandpuntsafstanden. De vaste afstanden* zijn 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm en 100 mm. * Equivalent met 35 mm-film

Opmerkingen

- In de volgende gevallen is de zoom ingesteld op [Standaard], zelfs als [Stap] ingesteld is.

- Wanneer u zoomt met de W/T (zoom)-hendel

- Tijdens het opnemen van bewegende beelden

- Wanneer u andere zoomfuncties dan de optische zoom gebruikt

Verwant onderwerp
Draairing
Terug naar boven