Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Instelmenu > WPS-Push

## WPS-Push

Als uw toegangspunt een WPS-toets heeft, kunt u het toegangspunt eenvoudig bij de camera registreren door op de WPS-toets te drukken.

1. MENU 3 [WPS-Push]

1. Druk op de WPS-toets op het toegangspunt dat u wilt registreren.

Opmerkingen

- Om [WPS-Push] te gebruiken, moet u de beveiliging van uw toegangspunt instellen op WPA2 of WPA en moet het toegangspunt de WPS-drukknopmethode ondersteunen. In andere gevallen (bv. wanneer de beveiliging ingesteld is op WEP of als de WPS-drukknopmethode niet ondersteund wordt) moet u het toegangspunt handmatig registreren. [Details]

- Meer informatie over de functies en instellingen van uw toegangspunt vindt u in de gebruiksaanwijzing van het toegangspunt of bij de persoon die het toegangspunt beheert.

- Afhankelijk van de gebruiksomgeving lukt het mogelijk niet om verbinding te maken of is de communicatieafstand mogelijk korter. Dit kan veroorzaakt worden door obstakels tussen de camera en het toegangspunt, de materialen waaruit muren bestaan, aanwezige radiogolven enz. Als dit het geval is, verplaatst u de camera of zet u deze dichter bij het toegangspunt.

Verwant onderwerp
Toegangspunt instell.
Terug naar boven