Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Instellingen veranderen > Instelmenu > Toegangspunt instell.

## Toegangspunt instell.

Het gebruik van het toetsenbord
Andere instelitems
U kunt het toegangspunt handmatig registreren.
Controleer voordat u de procedure begint de SSID-naam van het toegangspunt, het beveiligingssysteem en het wachtwoord. Het wachtwoord is mogelijk vooraf ingesteld in bepaalde apparaten. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het draadloze toegangspunt of contacteert u uw netwerkbeheerder.

1. MENU 3 [Toegangspunt instell.]

1. Selecteer het toegangspunt dat u wilt registreren.

Wanneer het gewenste toegangspunt op het scherm wordt weergegeven:
Selecteer het gewenste toegangspunt.
Wanneer het gewenste toegangspunt niet op het scherm wordt weergegeven:
Selecteer [Handmatige instelling] en stel het toegangspunt in.
* Raadpleeg "Het gebruik van het toetsenbord" voor informatie over de invoermethode.

- Als u [Handmatige instelling] selecteert, voert u de SSID-naam van het toegangspunt in selecteer het beveiligingssysteem.

1. Voer het wachtwoord in [OK]

- Voor toegangspunten waarvoor niet wordt weergegeven, hoeft er geen wachtwoord te worden ingevoerd.

1. Selecteer [OK] en druk daarna op .

### Het gebruik van het toetsenbord

Wanneer tekens handmatig moeten worden ingevoerd, wordt op het scherm een toetsenbord weergegeven.
Selecteer de gewenste toets met /// en druk daarna op om het teken in te voeren.

| Namen van de schermen | Functies
(1) | Invoerveld | De tekens die u invoert worden hierin weergegeven.
(2) | Tekensoort veranderen | Telkens wanneer u op drukt, verandert de tekensoort tussen de letters van het alfabet, cijfers en symbolen.
(3) | Toetsenbord | Telkens wanneer u op drukt, wordt het ingevoerde teken weergegeven. Voorbeeld: als u "abd" wilt invoeren Selecteer de toets voor "abc" en druk eenmaal op zodat "a" wordt weergegeven selecteer "" om de cursor te verplaatsen (5) en druk op selecteer de toets voor "abc" en druk tweemaal op zodat "b" wordt weergegeven selecteer de toets voor "def" en druk eenmaal op zodat "d" wordt weergegeven.
(4) | Vastleggen | Als u hierop drukt, wordt de invoer vastgelegd.
(5) | Cursor verplaatsen | Als u hierop drukt, wordt de cursor in het invoerveld naar links of rechts verplaatst.
(6) | Wissen | Als u hierop drukt, wordt het vorige teken gewist.
(7) |  | Als u hierop drukt, wordt het volgende teken een hoofdletter of kleine letter.
(8) | Spatie | Als u hierop drukt, wordt een spatie ingevoerd.

- Om het invoeren van tekens tussentijds te stoppen, selecteert u [Annuleren].

### Andere instelitems

Afhankelijk van de status of de instelmethode van het toegangspunt, kunt u nog meer instellingen maken.

Namen van de schermen | Functies
WPS PIN | Hiermee kunt u de PIN-code weergeven om in te voeren op het aangesloten apparaat.
IP-adres instelling | Hiermee kunt u [Automatisch] of [Handmatige instelling] selecteren.
IP-adres | Hiermee kunt u het IP-adres handmatig invoeren.
Subnetmasker/ Standaardgateway | Als u [IP-adres instelling] instelt op [Handmatige instelling], kunt u hiermee het IP-adres invoeren overeenkomstig uw netwerkomgeving.
Voorrangsverbinding | Hiermee kunt u [Aan] of [Uit] selecteren voor [Voorrangsverbinding].

Opmerkingen

- Om het geregistreerde toegangspunt prioriteit te geven, stelt u [Voorrangsverbinding] in op [Aan].

Verwant onderwerp
WPS-Push
Terug naar boven