Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Nuttige opnamefuncties > De opnamefuncties gebruiken > Besturen m. smartph.

## Besturen m. smartph.

Verbinding maken met de camera via een Android-smartphone
Verbinding maken met de camera via een iOS-smartphone
De camera aansluiten op een Android-smartphone met één aanraking (One-touch-afstandsbediening (NFC))
Functies die ingesteld kunnen worden met de smartphone
U kunt stilstaande en bewegende beelden opnemen door de camera op afstand via een smartphone te bedienen.
U kunt opgenomen stilstaande beelden ook opslaan op uw smartphone. Installeer de smartphoneondersteuningstoepassing "PlayMemories Mobile" via de app-store op uw smartphone. Als "PlayMemories Mobile" al geïnstalleerd is op uw smartphone, update u de app naar de laatste versie.
Raadpleeg de ondersteuningswebsite (http://www.sony.net/pmm/) voor meer informatie over "PlayMemories Mobile".

1. MENU 1 [Besturen m. smartph.]

1. Maak via uw smartphone verbinding met de camera. Gebruik hiervoor de informatie die op het scherm weergegeven wordt wanneer de camera gereed is om aangesloten te worden. Afhankelijk van het type smartphone kan de verbindingsmethode verschillen. [Details] [Details]

- Als u [Besturen m. smartph.] toewijst aan / op het besturingswiel, kunt u het smartphonebedieningsscherm onmiddellijk weergeven door op / te drukken.

1. Bepaal de beeldcompositie op het scherm van de smartphone en druk vervolgens op de ontspanknop (A) om de opname te maken.

- U kunt zoomen met de zoomtoets (B).

- U kunt schakelen tussen stilstaande en bewegende beelden (C).

- U kunt de instellingen configureren voor [Flitser], [Zelfontspanner] of voor het opslaan van beelden op uw smartphone (D). [Details]

Opmerkingen

- Wanneer [VGA] niet het gekozen beeldformaat is, worden stilstaande beelden op een smartphone opgenomen in het formaat [2M].

- Bewegende beelden kunnen niet op een smartphone opgenomen worden.

### Verbinding maken met de camera via een Android-smartphone

1. Start "PlayMemories Mobile" op uw smartphone.

1. Selecteer (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

1. Voer het wachtwoord in dat weergegeven wordt op de camera.

De smartphone is nu verbonden met de camera.

### Verbinding maken met de camera via een iOS-smartphone

1. Selecteer (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) op het Wi-Fi-instelscherm van iOS.

1. Voer het wachtwoord in dat weergegeven wordt op de camera.

De smartphone is nu verbonden met de camera.

1. Start "PlayMemories Mobile" op uw smartphone.

### De camera aansluiten op een Android-smartphone met één aanraking (One-touch-afstandsbediening (NFC))

U kunt de camera met één aanraking aansluiten op een NFC-smartphone zonder ingewikkelde instellingen te moeten doorvoeren.

1. Activeer de NFC-functies op je smartphone.

1. Stel de camera in op de opnamefunctie.

U kunt de NFC-functie alleen gebruiken wanneer (N-markering) weergegeven wordt op het scherm.

1. Raak de smartphone aan met de camera.

De smartphone wordt verbonden met de camera en "PlayMemories Mobile" wordt geactiveerd. Het smartphonebedieningsscherm wordt weergegeven.

- Houd de aanraking in stand tot "PlayMemories Mobile" start (1 - 2 seconden).

- Raak met de N-markering van de smartphone (N-markering) op de camera aan. Als er geen N-markering afgebeeld is op de smartphone, raadpleegt u de handleiding van de smartphone.

Over NFC
NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik tussen verschillende apparaten (bv. mobiele telefoons en IC-tags). Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie uitermate eenvoudig instellen door het betreffende symbool of de opgegeven locatie aan te raken op apparaten die NFC ondersteunen.

- NFC (Near Field Communication) is een internationale standaard die gebruikmaakt van technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik.

Opmerkingen

- Als het niet lukt om de smartphone en de camera met elkaar te verbinden, probeert u het volgende.

- Activeer "PlayMemories Mobile" op de smartphone en beweeg de smartphone vervolgens traag rond (N-markering) op de camera.

- Verwijder een eventuele beschermingshoes van de smartphone.

- Verwijder een eventuele beschermingshoes van de camera.

- Als u een statief bevestigd hebt aan de camera, dient u deze tijdelijk te verwijderen.

- Zorg ervoor dat de NFC-functie van de smartphone geactiveerd is.

- Als de Vliegtuig-stand geactiveerd is op de camera, kan er geen verbinding gemaakt worden met een smartphone. Stel [Vliegtuig-stand] in op [Uit].

- Als u de camera verbindt met een smartphone via NFC terwijl het weergavescherm weergegeven wordt op de camera, wordt het weergegeven beeld overgezet naar de smartphone.

### Functies die ingesteld kunnen worden met de smartphone

Flitser | Selecteer [Uit] of [Automatisch].
Zelfontspanner | Selecteer [Uit], [2 sec] of [10 sec].
Herzien controle | Selecteer [Uit], [Enkel herzien] of [Herzien, beeld opsl.]. Als u [Herzien, beeld opsl.] selecteert, kunt u de stilstaande beelden ook opslaan op uw smartphone.

Terug naar boven