Gebruikershandleiding voor Cyber-shot
Afdrukken
Hoofdpagina > Opnemen > De opnamefunctie instellen > Diafragmavoorkeuze

## Diafragmavoorkeuze

Hiermee kunt u het scherpstelbereik of de mate van achtergrondonscherpte instellen.

1. Zet de functietoets in de stand (Diafragmavoorkeuze).

1. Draai aan het besturingswiel om de diafragmawaarde (F-waarde) te selecteren.

- Wanneer [Diafragmavoorkeuze] toegewezen is aan de bedieningsring, kunt u deze functie ook instellen met de bedieningsring. [Details]

- U kunt een diafragma (F-waarde) selecteren tussen F1,8 en F11. (Wanneer u de W/T (zoom)-hendel naar de T-kant beweegt, zal de minimale diafragmawaarde (F-waarde) toenemen.)

- De sluitertijd wordt automatisch aangepast van 1/2000 seconde naar 8 seconden.

1. Neem op met de ontspanknop.

Over het diafragma
Hoe lager de diafragmawaarde (F-waarde), hoe groter de opening waardoor er licht kan binnenvallen. De scherptediepte neemt af en alles behalve voorwerpen die zich erg dichtbij bevinden, wordt wazig weergegeven. Dit is handig voor het fotograferen van portretten enz.
Hoe hoger de diafragmawaarde (F-waarde), hoe kleiner de opening waardoor er licht kan binnenvallen. Zowel voorwerpen relatief dichtbij als veraf worden scherp weergegeven. Dit is handig voor het fotograferen van landschappen enz.
Opmerkingen

- Als de correcte belichting niet kan worden verkregen na het doorvoeren van de instellingen, gaan de aanduidingen voor de ingestelde waarde knipperen op het scherm. In deze situatie kunt u opnemen, maar wij raden u aan om de waarden van de flitser opnieuw in te stellen.

- De helderheid van het beeld dat op het scherm wordt weergegeven, kan afwijken van de helderheid van het opgenomen beeld.

Verwant onderwerp
Functies die niet voor elke opnamefunctie beschikbaar zijn
MENU-items die niet beschikbaar zijn voor elke opnamefunctie
Terug naar boven