Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Поиск и устранение неисправностей > Батарейный блок и питание

## Батарейный блок и питание

Не удается установить батарейный блок в фотоаппарат.

- Убедитесь, что батарейный блок ориентирован правильно и вставьте его таким образом, чтобы рычажок выталкивания батареи защелкнулся.

Невозможно включить фотоаппарат.

- После установки батарейного блока в фотоаппарат может пройти некоторое время до его включения.

- Убедитесь, что батарейный блок вставлен правильно.

- Батарейный блок будет самостоятельно разряжаться даже в том случае, если его не использовать. Зарядите батарейный блок перед использованием.

- Убедитесь, что тип используемого батарейного блока NP-BX1.

Питание внезапно отключается.

- В зависимости от температуры фотоаппарата и батареи питание может выключиться автоматически для защиты фотоаппарата. В этом случае перед выключением питания на экране отобразится сообщение.

- Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании, питание автоматически отключится для предотвращения разрядки батарейного блока. Включите фотоаппарат снова.

Показания индикатора оставшегося заряда неправильные.

- Это происходит, когда фотоаппарат используется в очень жарком или очень холодном месте.

- С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.

Индикатор питания/зарядки фотоаппарата мигает во время зарядки батареи.

- Убедитесь, что тип используемого батарейного блока NP-BX1.

- При использовании батарейного блока, который не эксплуатировался в течение длительного времени, индикатор питания/зарядки фотоаппарата будет мигать нерегулярно. В этом случае извлеките батарейный блок из фотоаппарата, а затем повторно вставьте его.

- Для получения дополнительной информации см. раздел “Батарейный блок” [Подробно].

Батарея не заряжена, даже если индикатор питания/зарядки фотоаппарата выключен и зарядка завершена.

- Это происходит, когда зарядка батарейного блока выполняется в чрезмерно жарком или чрезмерно холодном месте. Выполняйте зарядку батарейного блока в надлежащем диапазоне температуры от 10°C до 30°C.

Фотоаппарат издает шум при его встряхивании.

- Если питание не включено, фотоаппарат может издавать шум при его встряхивании. Это не является неисправностью.

В начало страницы