Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Поиск и устранение неисправностей > Поиск и устранение неисправностей > Wi-Fi

## Wi-Fi

Беспроводная точка доступа, к которой требуется выполнить подключение, не отображается.

- В зависимости от силы радиосигнала индикатор беспроводной точки доступа, возможно, не отобразится на экране фотоаппарата. Переместите фотоаппарат ближе к беспроводной точке доступа.

- В зависимости от настроек индикатор беспроводной точки доступа, возможно, не отобразится на экране фотоаппарата. Для выполнения необходимых настроек следуйте инструкциям по эксплуатации беспроводной точки доступа.

Функция [Нажать WPS] не работает.

- В зависимости от настроек, выполненных для беспроводной точки доступа, функция [Нажать WPS] может быть недоступна. Подтвердите пароль и SSID беспроводной точки доступа, чтобы задать [Ручн. настр. точки дост.]. [Подробно]

[Отправить на компьютер] завершается преждевременно.

- При низком уровне заряда батареи функция [Отправить на компьютер], возможно, будет завершаться преждевременно. Зарядите батарейный блок перед использованием.

Не удается передать видеозаписи на смартфон.

- Прежде чем выполнять видеосъемку с целью последующей передачи на смартфон, задайте MENU 1 [Формат файла] [MP4]. [Подробно]

[Отправ. на смартф.] завершается преждевременно.

- При низком уровне заряда батареи функция [Отправ. на смартф.], возможно, будет завершаться преждевременно. Зарядите батарейный блок перед использованием.

Экран съемки отображается неравномерно, если фотоаппарат отключен от компьютера.

- В зависимости от силы радиосигнала связь между смартфоном и фотоаппаратом, возможно, будет нестабильной. Сократите расстояние между фотоаппаратом и смартфоном.

Съемка с использованием функции [Управл. со смартф.] завершается преждевременно.

- При низком уровне заряда батареи съемка с использованием функции [Управл. со смартф.], возможно, будет завершаться преждевременно. Зарядите батарейный блок перед использованием.

Не удастся использовать соединение одним касанием (NFC).

- Измените положение фотоаппарата и смартфона, чтобы метки (метки N) были как можно ближе друг к другу. Если NFC-соединение все еще не запускается, измените положение смартфона на несколько миллиметров или отодвиньте смартфон от фотоаппарата по крайнем мере на 10 секунд, затем соедините их снова.

- Для параметра [Режим полета] установлено значение [Вкл]. Установите для него значение [Выкл].

- Проверьте готовность смартфона к соединению.
  Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации смартфона.

- Не подносите к метке (метка N) фотоаппарата металлические предметы, кроме смартфона.

- Не подносите к фотоаппарату более одного смартфона одновременно.

- Если функция NFC используется другим приложением на смартфоне, закройте данное приложение.

В начало страницы