Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Параметры записи

## Параметры записи

Чем больше размер видеоизображения, тем выше его качество. Чем большее количество данных используется в секунду (средняя скорость передачи данных), тем выше будет качество изображения.

1. MENU 1 [Параметры записи] нужный режим

#### Формат файла: AVCHD

60i/50i:
Видеосъемка выполняется в формате AVCHD со скоростью приблизительно 60 полей/с (для устройств с поддержкой формата 1080 60i) или 50 полей/с (для устройств с поддержкой формата 1080 50i) в режиме чересстрочной развертки со звуком Dolby Digital.
24p/25p:
Видеосъемка выполняется в формате AVCHD со скоростью приблизительно 24 кадра/с (для устройств с поддержкой формата 1080 60i) или 25 кадров/с (для устройств с поддержкой формата 1080 50i) в режиме прогрессивной развертки со звуком Dolby Digital.
60p/50p:
Видеосъемка выполняется в формате AVCHD со скоростью приблизительно 60 кадров/с (для устройств с поддержкой формата 1080 60i) или 50 кадров/с (для устройств с поддержкой формата 1080 50i) в режиме прогрессивной развертки со звуком Dolby Digital.

| Параметры записи | Средняя скорость передачи данных | Описание
| 60i 24M(FX) 50i 24M(FX) | 24 Мбит/с | Съемка с высоким качеством изображения размером 1920×1080 (60i/50i)
| 60i 17M(FH) 50i 17M(FH) | 17 Мбит/с | Съемка со стандартным качеством изображения размером 1920×1080 (60i/50i)
| 60p 28M(PS) 50p 28M(PS) | 28 Мбит/сек | Съемка с максимальным качеством изображения размером 1920×1080 (60p/50p).
| 24p 24M(FX) 25p 24M(FX) | 24 Мбит/с | Съемка с высоким качеством изображения размером 1920×1080 (24p/25p) с созданием эффекта кинофильма.
| 24p 17M(FH) 25p 17M(FH) | 17 Мбит/с | Съемка со стандартным качеством изображения размером 1920×1080 (24p/25p) с созданием эффекта кинофильма.

#### Формат файла: MP4

Видеосъемка выполняется в формате MPEG-4 со скоростью приблизительно 30 кадров/с (для устройств с поддержкой формата 1080 60i) или приблизительно 25 кадров/с (для устройств с поддержкой формата 1080 50i) в прогрессивном режиме со звуком AAC, формат mp4.

| Параметры записи | Средняя скорость передачи данных | Описание
| 1440×1080 12M | 12 Мбит/с | Съемка с размером 1440×1080
| VGA 3M | 3 Мбит/с | Съемка с размером VGA

Примечания

- Если выбран размер изображения [VGA 3M], изображение будет снято в режиме “Телефото”.

- При создании дисков AVCHD на основе видеозаписей, выполненных в режиме [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], может потребоваться время для преобразования качества изображения. Для сохранения видеозаписей [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] или [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] без преобразования качества изображений используйте диски Blu-ray.

Смежная тема
Формат файла
В начало страницы