Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение настроек > Меню настройки > Парам. Выгрузки

## Парам. Выгрузки

Передача изображений с помощью карты Eye-Fi
Позволяет установить использование функции передачи в карте Eye-Fi (имеется в продаже) во время использования карты Eye-Fi с данным фотоаппаратом.
Надпись [Парам. Выгрузки] отображается только в случае, если в фотоаппарат вставлена карта Eye-Fi.

1. MENU 2 [Парам. Выгрузки] нужный режим

| Вкл | Использование функции передачи. Значок индикации режима Eye-Fi на экране будет изменяться в зависимости от режима связи карты Eye-Fi. : карта Eye-Fi находится в режиме ожидания. Нет изображений для отправки. : карта Eye-Fi находится в режиме ожидания передачи. : карта Eye-Fi находится в режиме подсоединения. : карта Eye-Fi передает изображения. : произошла ошибка.
| Выкл | Функция передачи не используется.

Примечания

- Карты Eye-Fi продаются только в некоторых странах/регионах.

- Для получения дополнительной информации о карте Eye-Fi обратитесь непосредственно к производителю или продавцу карт Eye-Fi.

- Использование карт Eye-Fi разрешено только в тех странах и регионах, где они были куплены. Возможно, вы будете нести ответственность в соответствии с местными ограничениями.

- Карта Eye-Fi оснащена функцией беспроводной локальной сети. Не вставляйте карту Eye-Fi там, где запрещены беспроводные локальные сети, например на борту самолета. В случае установки карты Eye-Fi установите для функции [Парам. Выгрузки] значение [Выкл]. При установке для функции передачи карты Eye-Fi значения [Выкл] на экране будет отображена индикация .

### Передача изображений с помощью карты Eye-Fi

1. Выполните настройки точки доступа беспроводной локальной сети или настройки направления передачи карты Eye-Fi.

Подробные сведения приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к карте Eye-Fi.

1. После завершения настроек вставьте карту Eye-Fi в фотоаппарат и выполните съемку.

Записанные изображения будут автоматически передаваться по беспроводной локальной сети на ПК и т.п.
Примечания

- Во время передачи данных изображений функция автоматического выключения питания будет недоступна.

- В случае отображения значка (ошибки) извлеките и повторно вставьте карту Eye-Fi или выключите питание фотоаппарата и снова включите его. Если значок (ошибки) все еще будет отображаться, возможно, карта Eye-Fi неисправна. Для получения подробных сведений свяжитесь с Eye-Fi, Inc..

- Связь по беспроводной локальной сети может быть прервана другими устройствами связи. В случае неудовлетворительного уровня сигнала переместите фотоаппарат ближе к точке доступа.

- Для некоторых карт Eye-Fi доступна функция “Endless Memory Mode”. Данное изделие не поддерживает функцию “Endless Memory Mode”. Убедитесь, что на картах Eye-Fi, вставляемых в данное изделие, выключен режим “Endless Memory Mode”. Подробные сведения по установке “Endless Memory Mode” приведены в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к карте Eye-Fi.

В начало страницы