Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение настроек > Меню настройки > Ручн. настр. точки дост.

## Ручн. настр. точки дост.

Как использовать клавиатуру
Другие элементы настройки
Можно зарегистрировать точку доступа вручную.
Перед запуском этой процедуры проверьте название SSID точки доступа, систему защиты и пароль. В некоторых устройствах пароль может быть установлен заранее. Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации беспроводной точки доступа или обратитесь к системному администратору.

1. MENU 3 [Ручн. настр. точки дост.]

1. Выберите точку доступа, которую нужно зарегистрировать.

Если нужная точка доступа отображается на экране:
выберите нужную точку доступа.
Если нужная точка доступа не отображается на экране:
выберите [Ручная настройка] и установите точку доступа.
* Для получения сведений о методе ввода см. раздел “Как использовать клавиатуру”.

- При выборе значения [Ручная настройка] введите название SSID точки доступа выберите систему защиты.

1. Введите пароль [Да]

- Для точек доступа, которые не отображают значок , не требуется вводить пароль.

1. Выберите [Да], а затем .

### Как использовать клавиатуру

При необходимости ручного ввода символов на экране отображается клавиатура.
Выберите нужную кнопку с помощью кнопок ///, а затем нажмите для ввода символа.

| Названия экранов | Функции
(1) | Поле ввода | Отображение введенных символов.
(2) | Переключение типов символов | При каждом нажатии происходит переключение между буквами, цифрами и символами.
(3) | Клавиатура | При каждом нажатии будет отображаться введенный символ. Например: нужно ввести строку “abd” Выберите кнопку “abc” и нажмите один раз для отображения буквы “a” выберите “” для перемещения курсора (5) и нажмите выберите кнопку “abc” и дважды нажмите для отображения буквы “b” выберите кнопку “def” и нажмите один раз кнопку для отображения буквы “d”
(4) | Закрепить | Закрепление введенной информации.
(5) | Переместить курсор | Перемещение курсора в поле ввода вправо или влево.
(6) | Удалить | Удаление символа перед курсором.
(7) |  | Переключение следующего символа в режим заглавных или маленьких букв.
(8) | Пробел | Ввод пробела.

- Для отмены ввода символов до завершения выберите [Отмена].

### Другие элементы настройки

В зависимости от состояния или метода настройки точки доступа может понадобиться настройка дополнительных пунктов.

Названия экранов | Функции
WPS PIN | Отображение PIN-кода для ввода для подсоединенного устройства.
Настройки IP-адреса | Выбор значения [Авто] или [Ручная настройка].
IP-адрес | В случае ввода IP-адреса вручную введите установленный адрес.
Маска подсети/ Шлюз по умолчанию | При установке для параметра [Настройки IP-адреса] значения [Ручная настройка] введите IP-адрес для обеспечения соответствия настройкам сети.
Приоритетное соед. | Выбор значения [Вкл] или [Выкл] для параметра [Приоритетное соед.].

Примечания

- Чтобы задать приоритет для точки доступа, установите для параметра [Приоритетное соед.] значение [Вкл].

Смежная тема
Нажать WPS
В начало страницы