Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > ШП длит. экспоз.

## ШП длит. экспоз.

При установке скорости затвора 1/3 секунды или более медленной (съемка с длительной экспозицией) будет включено шумоподавление в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. Это необходимо для уменьшения зернистости, характерной для длительной экспозиции.

1. MENU 4 [ШП длит. экспоз.] нужный режим

| Вкл | Включение шумоподавления в течение такого же времени, в течение которого открыт затвор. Во время использования шумоподавления появится сообщение, и съемка другого изображения будет невозможна. Выберите этот параметр для установки приоритета качества изображения.
| Выкл | Функция [ШП длит. экспоз.] не используется. Выберите этот параметр для установки приоритета времени съемки.

Примечания

- Даже если для параметра [ШП длит. экспоз.] установлено значение [Вкл], шумоподавление будет недоступно в следующих случаях.

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Непрерыв. Съемка], [Пр-тСкорНепр], [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.]

- Если для параметра [Выбор сцены] установлено значение (Спорт) или (Сумерки с рук)

- В режиме [Панорамный обзор]

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы