Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > ISO

## ISO

1. MENU 3 [ISO] нужный режим

- В случае выбора функции [Многокадр. шумоподавл.] или [ISO AUTO] нажмите на колесике управления для отображения экрана настройки, а затем выберите нужное значение.

| (Многокадр. шумоподавл.) | Фотоаппарат накладывает последовательные снимки таким образом, что в результате получается изображение с меньшим шумом. Нажмите на колесике управления для отображения экрана настройки, а затем выберите нужное значение из значений ISO AUTO, от 200 до 25600 с помощью /.
| (ISO AUTO) | Фотоаппарат автоматически устанавливает чувствительность ISO в зависимости от условий окружающего освещения. Можно установить максимальное и минимальное значение ISO для режима [ISO AUTO]. Нажмите для отображения экрана настроек.
| 100/125/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800 | Размытость изображения при съемке в темных местах или с движущимися объектами можно уменьшить, увеличивая чувствительность ISO (выбором большего значения).

Регулировка чувствительности ISO (рекомендуемая величина экспозиции)
Чувствительность ISO — это оценка скорости записи носителя, включающего датчик изображения, на который поступает свет. Даже при одинаковой экспозиции изображения будут отличаться в зависимости от чувствительности ISO.
Высокая чувствительность ISO
Запись яркого фотоснимка даже в темном месте при увеличении скорости затвора для уменьшения размытости.
Однако имеется тенденция к увеличению помех на изображении.
Низкая чувствительность ISO
Записывается сглаженное изображение.
Однако при недостаточной экспозиции изображение может стать темнее.
Примечания

- Параметр [ISO AUTO] не удастся выбрать, если для фотоаппарата установлено значение [Ручной экспозиция]. [ISO 160] является значением по умолчанию.

- Если для параметра [ISO] установлено значение ниже ISO 160, диапазон яркости снимаемого изображения (динамический диапазон) может уменьшиться.

- Для видеозаписей доступны значения от ISO 160 до ISO 3200.

- Если для параметра [ISO] установлено значение [Многокадр. шумоподавл.], фотоаппарат выполняет наложение изображений. Для записи изображения потребуется больше времени, а вспышка не будет работать.

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы