Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Ручной экспозиция

## Ручной экспозиция

BULB
Вы можете выполнять съемку с нужной экспозицией, установив вручную скорость затвора и значение диафрагмы.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Нажмите на колесике управления для выбора скорости затвора или значения диафрагмы (значения F).

- При каждом нажатии на устанавливаемый пункт будет изменяться.

1. Поверните колесико управления для выбора значения.

Колесико управления | Функция
| Перемещение пунктов
| Настройки скорости затвора/значения диафрагмы (значение F)

- Если функция [Приор. диафрагмы] или [Приор. выдержки] назначена для кольца управления, то ее можно активировать с помощью кольца управления.

- Выберите скорость затвора от 1/2000 секунды до 30 секунд. Можно также выполнять съемку в режиме [BULB].

- Если увеличение установлено полностью в сторону W, можно установить значение диафрагмы от F1,8 до F11.
  Если увеличение установлено полностью в сторону T, можно установить значение диафрагмы от F4,9 до F11.

1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и значения диафрагмы (значения F)
Разница между настроенным и правильным значением экспозиции, определенным фотоаппаратом, отображается на экране в значении ручного экспозамера (MM).
A: значение скорости затвора
B: значение диафрагмы
C: ручной экспозамер (MM)

- В случае установки значения экспозиции в сторону + изображения становятся ярче, а в случае установки значения в сторону – изображения становятся темнее. Значение “0” обозначает надлежащую экспозицию, определенную фотоаппаратом.

- Скорость затвора 0,4 секунды или более обозначается символом [”], например, 0,4”.

- При установке более низкой скорости затвора рекомендуется использовать штатив для предотвращения влияния вибрации.

- При выборе низкой скорости затвора потребуется время для обработки данных.

Примечания

- В режиме [Ручной экспозиция] не удастся выбрать значение [ISO AUTO] для параметра [ISO].

- Если после выполнения настроек правильная экспозиция не достигнута, на экране будут мигать индикаторы значения настройки. В этих условиях можно выполнять съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

### BULB

Можно выполнять съемку с размытыми следами с помощью длительной экспозиции. Режим [BULB] подходит для съемки с размытыми следами светящихся объектов, например фейерверков.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Ручной экспозиция).

1. Нажмите на колесике управления для выбора скорости затвора.

1. Поверните колесико управления против часовой стрелки до тех пор, пока не отобразится BULB.

1. Нажмите кнопку затвора наполовину для выполнения фокусировки.

1. Нажмите и держите нажатой кнопку затвора на протяжении всего времени съемки.

Затвор остается открытым, пока нажата кнопка затвора.
Примечания

- Поскольку скорость затвора замедляется и влияние дрожания фотоаппарата усиливается, рекомендуется использовать штатив.

- Чем больше время экспозиции, тем более заметным становится шум на изображениях.

- После съемки в течение времени, в течение которого был открыт затвор, будет работать система шумоподавления (ШП длит. экспоз.). Вы не можете делать следующие снимки во время шумоподавления.

- При включенной функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] не удастся установить скорость затвора в положение [BULB].

- При использовании функции [Smile Shutter] или [Авто HDR] с установкой скорости затвора в положение [BULB], для скорости затвора будет временно установлено значение 30 секунд.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы