Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Режим протяжки

## Режим протяжки

Автоматическая съемка с таймером “Автопортрет”
Можно установить режим протяжки, например непрерывную съемку, автоспуск или брекетинг. Можно выбрать параметр [Режим протяжки] в MENU.

1. Нажмите / (Режим протяжки) на колесике управления.

- Если для колесика управления назначена другая функция, то нажмите кнопку MENU 2 [Режим протяжки].

1. Выберите нужный режим с помощью колесика управления.

- Выберите подробные установки с помощью /, если выбранный режим обладает такими параметрами.

| (Покадров. Съемка) | Выполнение фотоаппаратом одиночного фотоснимка без использования автоспуска.
| (Непрерыв. Съемка) | При нажатой кнопке затвора фотоаппарат выполняет непрерывную съемку изображений.
| (Пр-тСкорНепр) | Непрерывная съемка на высокой скорости при нажатии и удерживании кнопки затвора. Параметры фокусировки и яркости первого снимка используются для всех последующих снимков.
| (Автоспуск) | Установка автоспуска на 10- или 2-секундную задержку. При нажатии кнопки затвора индикатор таймера автоспуска начнет мигать, и до срабатывания затвора будет звучать сигнал. Для отмены повторно нажмите /.
| (Автопортрет) | Установка таймера автоспуска в положение таймера автопортрета. При распознавании фотоаппаратом указанного количества лиц, раздается звуковой сигнал, а затем через 2 секунды срабатывает затвор.
| (Автоспуск (непр.)) | Фотоаппарат выполняет серийную съемку через 10 секунд после нажатия кнопки затвора. Выберите количество кадров от трех до пяти.
| (Брек.: Непрер.) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости. Вы можете установить значение отклонения (шага) задержки.
| (Брекетинг WB) | Съемка трех изображений с различной степенью яркости в соответствии с выбранными настройками баланса белого, цветовой температуры и цветного фильтра. Можно выбрать значение отклонения (шага) задержки из значений [Lo] или [Hi].

Советы по предотвращению размытости
Движение рук или тела во время удерживания фотоаппарата и нажатия кнопки затвора приводит к “дрожанию фотоаппарата”.
Эффект “дрожания фотоаппарата” часто возникает в условиях слабой освещенности или низкой скорости затвора, например, при съемке в режиме (Ночной портрет) или (Ночная Сцена).
Чтобы уменьшить дрожание фотоаппарата, установите таймер автоспуска на 2-секундную задержку и плотно прижмите руки к туловищу после нажатия кнопки затвора.
Примечания

- Если для параметра [Режим протяжки] установлено значение [Автоспуск (непр.)] или [Брек.: Непрер.], то для параметра [Режим вспышки] устанавливается значение [Вспышка выкл].

- При низком уровне заряда батареи или заполненной карте памяти серийная съемка останавливается.

### Автоматическая съемка с таймером “Автопортрет”

Направьте объектив на себя таким образом, чтобы на экране отобразилось выбранное число лиц. Затвор сработает автоматически. Не перемещайте фотоаппарат после звукового сигнала.

- Выполнить съемку можно также путем нажатия кнопки затвора во время этой операции.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы