Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Разм. изобр.(Dual Rec)

## Разм. изобр.(Dual Rec)

Установка размера фотоснимка, получаемого во время видеосъемки.

1. MENU 1 [Разм. изобр.(Dual Rec)] нужный размер

#### Если для параметра [Параметры записи] выбрано значение, отличное от [VGA 3M]

| L: 17M | Для просмотра на телевизорах высокой четкости и печати вплоть до формата А3+
| S: 4.2M | Для просмотра на телевизоре высокой четкости

#### Если для параметра [Параметры записи] установлено значение [VGA 3M]

| L: 13M | Для печати форматов до А3
| S: 3.2M | Для печати форматов до 10×15 см или 13×18 см

Смежная тема
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы