Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > Коррек.экспоз.

## Коррек.экспоз.

Экспозицию можно настроить вручную с шагом 1/3 EV в диапазоне от –3,0 EV до +3,0 EV.

1. Нажмите / (Коррек.экспоз.) на колесике управления.

1. Выберите нужное значение с помощью колесика управления.

Регулировка экспозиции для получения более качественных изображений
A: переэкспонирование (слишком много света)
B: правильное экспонирование
C: недоэкспонирование (слишком мало света)

- Если снимок переэкспонирован, отрегулируйте параметр [Коррек.экспоз.] в сторону знака “минус”.

- Если снимок недоэкспонирован, отрегулируйте параметр [Коррек.экспоз.] в сторону знака “плюс”.

Примечания

- Регулировка экспозиции может быть неэффективной при использовании вспышки, или если съемка производится при чрезвычайно темных или светлых условиях.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы