Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Меры предосторожности / Информация о фотоаппарате > Меры предосторожности > Батарейный блок

## Батарейный блок

О зарядке батарейного блока
Эффективное использование батарейного блока
Оставшийся заряд батареи
Хранение батарейного блока
Срок службы батареи
Совместимый батарейный блок

### О зарядке батарейного блока

- Перед использованием фотоаппарата в первый раз зарядите батарейный блок (прилагается).

- Батарейный блок можно заряжать, даже если он не был полностью разряжен. Кроме того, можно использовать емкость частично заряженного батарейного блока, даже если он был заряжен не полностью.

- Рекомендуется выполнять зарядку батарейного блока при температуре окружающей среды от 10°C до 30°C. За пределами этого температурного диапазона батарейный блок может заряжаться неэффективно.

### Эффективное использование батарейного блока

- Производительность батареи уменьшается при низкой температуре окружающей среды. Поэтому продолжительность работы батарейного блока в холодных местах уменьшается. Для продления срока работы батарейного блока мы рекомендуем следующее.

- Носите батарейный блок в кармане (ближе к телу), чтобы нагреть его, и подсоединяйте к фотоаппарату непосредственно перед началом съемки.
  (Если в кармане имеются какие-либо металлические предметы, например ключи, может произойти короткое замыкание.)

- В случае частого использования вспышки или увеличения батарейный блок быстро разрядится.

- Рекомендуется иметь под рукой запасные батарейные блоки, рассчитанные на время, в два или три раза превышающее ожидаемое время съемки, а также выполнить пробные снимки перед выполнением реальных снимков.

- Не подвергайте батарейный блок воздействию воды. Батарейный блок не является водозащищенным.

- Не оставляйте батарейный блок в чрезмерно нагретых местах, например, в салоне автомобиля, или под прямыми солнечными лучами.

- Если секция разъемов батареи загрязнена, возможно, не удастся включить фотоаппарат или зарядить батарейный блок. В этом случае слегка протрите пыль мягкой тканью или ватным тампоном, чтобы очистить батарею.

### Оставшийся заряд батареи

- На экране отображается индикатор оставшегося заряда.

A: высокий
B: низкий

- Отображение правильных показаний индикатора оставшегося заряда займет приблизительно одну минуту.

- В некоторых случаях показания индикатора оставшегося заряда могут быть неверными.

- Если фотоаппарат не используется в течение определенного времени при включенном питании, питание автоматически отключится. (Функция автоматического выключения питания)

- Если индикатор оставшегося заряда не отображается, нажмите DISP (Вид экрана) на колесике управления. [Подробно]

### Хранение батарейного блока

- Перед хранением полностью разрядите батарейный блок, и храните фотоаппарат в сухом прохладном месте. Для поддержания качественной работы батарейного блока полностью заряжайте, а затем полностью разряжайте его в фотоаппарате как минимум раз в год во время хранения.

- Чтобы израсходовать заряд батарейного блока, оставьте фотоаппарат включенным в режиме показа слайдов, пока заряд не будет израсходован.

- Чтобы предотвратить загрязнение разъема, короткое замыкание и т.д., обязательно используйте пластиковый пакет и т.п. для предохранения от контакта с металлическими предметами во время переноски или хранения.

### Срок службы батареи

- Срок службы батареи ограничен. С течением времени и в процессе эксплуатации емкость батареи постепенно снижается. Если время между зарядками значительно сократилось, возможно, следует заменить батарею.

- Срок службы батареи зависит от условий ее хранения, условий работы и окружающей среды, в которой используется каждый батарейный блок.

### Совместимый батарейный блок

- Батарейный блок NP-BX1 (прилагается) можно использовать только в фотоаппаратах модели Cyber-shot, совместимых с батарейными блоками типа X.

В начало страницы