Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Изменение настроек > Меню настройки > Переключ. PAL/NTSC (только для моделей, поддерживающих 1080 50i)

## Переключ. PAL/NTSC (только для моделей, поддерживающих 1080 50i)

Воспроизведение видеозаписей, выполненных с помощью фотоаппарата, в системе ТВ PAL/NTSC.

1. MENU 1 [Переключ. PAL/NTSC] нужный режим

| PAL | Воспроизведение видеозаписей, выполненных с помощью фотоаппарата, в системе ТВ PAL.
| NTSC | Воспроизведение видеозаписей, выполненных с помощью фотоаппарата, в системе ТВ NTSC.

Примечания

- Данная функция доступна только для устройств, поддерживающих формат 1080 50i. Она недоступна для устройств, поддерживающих формат 1080 60i. Устройства, поддерживающие формат 1080 50i, имеют метку “50i” в нижней части фотоаппарата.

- Если вставить карту памяти, которая была ранее отформатирована в системе PAL, отобразится сообщение о том, что необходимо повторно отформатировать карту памяти. При записи с помощью системы NTSC повторно отформатируйте карту памяти или используйте другую карту памяти.

- При выборе режима NTSC всегда будет отображаться сообщение “Работает на NTSC”. на стартовом экране при каждом включении фотоаппарата.

В начало страницы