Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Съемка > Установка режима ЗАПИСИ > Программное авто

## Программное авто

Позволяет выполнять съемку с автоматической регулировкой экспозиции (как скорости затвора, так и значения диафрагмы). Можно также выбрать различные настройки при помощи меню.

1. Установите диск выбора режимов в положение (Программное авто).

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

### Смещение программы

Можно изменить комбинацию значения диафрагмы (значения F) и скорости затвора при сохранении прежней экспозиции, если для вспышки установлено значение [Вспышка выкл].

1. Поверните колесико управления.

Индикация на экране изменится на индикацию , а режим съемки изменится на режим смещения программы.

1. Поворачивайте колесико управления для выбора комбинации диафрагмы (значение F) и скорости затвора.

1. Выполните съемку с помощью кнопки затвора.

- Для отмены программного смещения поворачивайте колесико управления, чтобы на экране вновь отобразилась индикация .

Примечания

- Программное смещение, возможно, не будет использоваться, в зависимости от условий освещения.

- Установите диск выбора режимов в положение, отличное от , или выключите питание, чтобы отменить выполненные настройки.

- При изменении яркости освещения значение диафрагмы (значение F) и скорость затвора также изменяются при сохранении величины смещения.

- При изменении настроек параметра [Режим вспышки] программное смещение отменяется.

Смежная тема
Функции, недоступные для каждого режима съемки
Пункты MENU, недоступные для каждого режима съемки
В начало страницы