Руководство пользователя Cyber-shot
Печать
Главная страница > Полезные функции для съемки > Использование функций съемки > DISP (Вид экрана)

## DISP (Вид экрана)

Отображение гистограммы

1. Нажмите (Вид экрана) на колесике управления, а затем выберите необходимый режим.

- Доступные для выбора режимы можно установить, выбрав MENU 1 [Кнопка DISP].

#### В режиме съемки

Графич. инф. | Отображение основной информации о съемке. Графически показывает значение скорости затвора и диафрагмы.
Показать всю инф. | Отображение информации о записи.
Не показывать | Отсутствие информации о записи.
Уровень | Отображение справочного индикатора, показывающего угол наклона фотоаппарата назад, вперед, влево или вправо. Если фотоаппарат удерживается ровно, этот справочный индикатор высвечивается зеленым цветом.
Гистограмма | Отображение распределения освещенности в графическом виде (в виде гистограммы). Этот режим можно установить, выбрав MENU 1 [Кнопка DISP] [Гистограмма].

#### В режиме воспроизведения

Основная инф. | Отображение информации о записи.
Гистограмма | Отображение гистограммы и информации о записи.
Не показывать | Отсутствие информации о записи.

Графическая информация
Графическая информация показывает значение скорости затвора и диафрагмы в графическом виде на изображении, благодаря чему вы можете легко понять систему экспозиции. Полосный индикатор скорости затвора и полосный индикатор значения диафрагмы показывают текущие значения.
A: скорость затвора
B: значение диафрагмы

### Отображение гистограммы

Гистограмма представляет собой график, показывающий яркость изображения. Смещение графика вправо (A) обозначает светлое изображение, а смещение влево — темное изображение (B).

1. Выберите MENU 1 [Кнопка DISP].

1. Установите флажок [Гистограмма], затем нажмите кнопку MENU.

1. Нажимайте (Вид экрана) несколько раз в режиме съемки для отображения гистограммы.

Примечания

- Гистограмма также отображается при воспроизведении одиночного изображения, однако при этом невозможно отрегулировать экспозицию.

- Гистограмма не отображается в следующих случаях.

- Выполняется видеозапись/воспроизведение видео

- Съемка в режиме [Панорамный обзор] или просмотр панорамных изображений

- Большие перепады на гистограмме, отображаемой при съемке и во время воспроизведения, могут иметь место в следующих случаях.

- Срабатывает вспышка.

- Низкая или высокая скорость затвора.

- Гистограмма, возможно, не будет появляться для изображений, записанных с использованием других фотоаппаратов.

Смежная тема
Кнопка DISP
В начало страницы