Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Zmiana nastawień > Menu konfiguracji > WPS przycisk

## WPS przycisk

Jeśli urządzenie punktu dostępowego wyposażone jest w przycisk WPS, możesz łatwo zarejestrować punkt dostępowy w aparacie, naciskając przycisk WPS.

1. MENU 3 [WPS przycisk]

1. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu punktu dostępowego, który chcesz zarejestrować.

Uwagi

- Aby użyć opcję [WPS przycisk], zabezpieczenia punktu dostępowego należy ustawić na WPA2 lub WPA i musi on obsługiwać system przycisku WPS. W innych przypadkach, na przykład gdy zabezpieczenia są ustawione na WEP lub system przycisku WPS nie jest obsługiwany, należy ręcznie zarejestrować punkt dostępu. [Szczegóły]

- Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat funkcji i ustawień punktu dostępowego, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępowego lub skontaktuj z osobą zarządzającą punktem dostępu.

- Połączenie może nie zostać ustanowione lub odległość komunikacji może być niższa, zależnie od otoczenia, takiego jak przeszkody pomiędzy aparatem a punktem dostępu, przeszkody/materiały, z których wykonane są przeszkody/ściany, warunki radiowe itd. W takich przypadkach należy zmienić lokalizację aparatu lub przybliżyć się do punktu dostępu.

Temat pokrewny
Ustawienia punktu dost.
Powrót do początku