Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Fotografowanie > Ustawianie trybu NAGR > Ekspozycji ręcznej

## Ekspozycji ręcznej

BULB
Można fotografować przy ulubionej ekspozycji, ręcznie ustawiając czas otwarcia migawki i wartość przysłony.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Ekspozycji ręcznej).

1. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym, aby wybrać czas otwarcia migawki lub przysłonę (wartość F).

- Każdorazowe naciśnięcie powoduje zmianę pozycji do zmiany.

1. Przekręć pokrętło regulacyjne, aby wybrać wartość.

Pokrętło regulacyjne | Funkcja
| Przenoszenie elementów
| Ustawienia czasu otwarcia migawki lub przysłony (wartość F)

- Gdy ustawienie [Priorytet przysłony] lub [Priorytet migawki] zostanie przydzielone do pierścienia sterującego, można również je ustawić za pomocą pierścienia sterującego.

- Wybierz czas otwarcia migawki z zakresu od 1/2000 do 30 sekund. Można również fotografować w trybie [BULB].

- Gdy zoom zostanie całkowicie ustawiony w pozycji W, można wybrać przysłonę z zakresu od F1,8 do F11.
  Gdy zoom zostanie całkowicie ustawiony w pozycji T, można wybrać przysłonę z zakresu od F4,9 do F11.

1. Wciśnij przycisk migawki, aby wykonać zdjęcie.

Ustawianie czasu otwarcia migawki i przysłony (wartość F)
Różnica pomiędzy wartością ustawioną a prawidłową ekspozycją ocenioną przez aparat wyświetlana jest jako wartość mierzona ręcznie (MM) na ekranie.
A: Czas otwarcia migawki
B: Wartość przysłony
C: Mierzona ręcznie (MM)

- Jeśli wartość ekspozycji zostanie ustawiona w kierunku symbolu +, zdjęcia będą jaśniejsze; jeśli w kierunku symbolu –, zdjęcia będą ciemniejsze. „0” oznacza, że ekspozycja jest prawidłowa, zgodnie z analizą wykonaną przez aparat.

- Czas otwarcia migawki o długości 0,4 sekundy lub dłuższy oznaczany jest symbolem [”], na przykład 0,4”.

- Po ustawieniu dłuższego czasu otwarcia migawki zaleca się użycie statywu, aby uniknąć wpływu wibracji.

- W przypadku wybrania dłuższych czasów otwarcia migawki czas przetwarzania danych jest dłuższy.

Uwagi

- Ustawienia [ISO AUTO] nie można wybrać w opcji [ISO] w trybie [Ekspozycji ręcznej].

- Jeśli po wprowadzeniu ustawień nie zostanie uzyskana prawidłowa ekspozycja, wskaźniki wartości ustawień na ekranie będą migać. W takim przypadku można fotografować, ale zaleca się ponowne ustawienie ekspozycji.

### BULB

Przy długich czasach ekspozycji można fotografować smugi świateł. [BULB] to ustawienie odpowiednie dla fotografowania smug świateł, jak w przypadku sztucznych ogni.

1. Ustaw pokrętło trybu na (Ekspozycji ręcznej).

1. Naciśnij na pokrętle regulacyjnym, a następnie wybierz czas otwarcia migawki.

1. Przekręć pokrętło regulacyjne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż wskazane zostanie ustawienie [BULB].

1. Naciśnij spust migawki do połowy, aby ustawić ostrość.

1. Naciśnij i przytrzymaj spust migawki przez czas trwania ujęcia.

Migawka pozostaje otwarta przez cały czas trzymania wciśniętego spustu migawki.
Uwagi

- Ponieważ czas otwarcia migawki jest długi i łatwiej dochodzi do drgań aparatu, zaleca się użycie statywu.

- Im dłuższy czas ekspozycji, tym bardziej widoczny jest szum na zdjęciu.

- Po zakończeniu fotografowania, redukcja szumów (Red.sz.dł.naśw.) będzie wykonywana przez ten sam czas, przez jaki migawka pozostawała otwarta. W czasie trwania redukcji nie można fotografować.

- Gdy aktywna jest funkcja [Zdj. z uśmiechem] lub [Auto HDR], nie można ustawić czasu otwarcia migawki na [BULB].

- Jeśli funkcja [Zdj. z uśmiechem] lub [Auto HDR] jest używana z czasem otwarcia migawki ustawionym na [BULB], czas otwarcia migawki zostanie tymczasowo ustawiony na 30 sekund.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Pozycje MENU nie są dostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku