Przewodnik użytkownika aparatu Cyber-shot
Drukuj
Pierwsza strona > Przydatne funkcje fotografowania > Używanie funkcji fotografowania > Kompens.eksp.

## Kompens.eksp.

Możesz wyregulować ekspozycję ręcznie, w krokach 1/3 EV w zakresie od –3,0 EV do +3,0 EV.

1. Naciśnij / (Kompens.eksp.) na pokrętle regulacyjnym.

1. Wybierz żądaną wartość za pomocą pokrętła regulacyjnego.

Regulacja ekspozycji dla uzyskania lepszych obrazów
A: Prześwietlenie (zbyt dużo światła)
B: Prawidłowe naświetlenie
C: Niedoświetlenie (zbyt mało światła)

- Gdy ekspozycja jest nadmierna, przesuń [Kompens.eksp.] w stronę minusa.

- Gdy ekspozycja jest niewystarczająca, przesuń [Kompens.eksp.] w stronę plusa.

Uwagi

- Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu, lub gdy używasz lampy błyskowej, korekcja naświetlenia może nie być skuteczna.

Temat pokrewny
Funkcje niedostępne dla każdego trybu fotografowania
Powrót do początku